Przedmiar robót

instalacje zewnetrzne

Budowa: **Budynek biurowo-techniczny**

Lokalizacja: **596/17, 596/11 i część działki 596/3**

**obr. 0002 Łąka gm. Trzebownisko**

Inwestor: **Gmina Trzebownisko**

**z siedzibą w Trzebownisku 976**

**36-001 Trzebownisko**

trzebownisko zewnętrzne

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 0004D4D4) strona nr: 2

Przedmiar robót

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość netto** |
|  | Kosztorys | **instalacje zewnetrzne** |  |  |  |  |
| 1 | Element | **teletechnika** |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 503/306/2 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5^m, kategoria gruntu III | szt | 1 |  |  |
| 1.2 | TPSA 39/801/1 | Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, montaż haka | szt | 1 |  |  |
| 1.3 | TPSA 39/802/1 | Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel ósemkowy zawieszany z ziemi | m | 114,000 |  |  |
| 1.4 | AT 14/106/1 | Montaż złącza światłowodowego | szt | 1 |  |  |
| 2 | Element | **zabezpieczenie kabli** |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 6,000 |  |  |
| 2.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fr140^mm rura dwudzielna 110 | m | 25 |  |  |
| 2.3 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 6 |  |  |

instalacje zewnetrzne