Załącznik nr 1 do SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| Nr KRS/ REGON/ NIP |  |
| Imię i nazwisko reprezentanta |  |
| Podstawa do reprezentowania |  |

Składam ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. Zakup i dostawa samochodu osobowego, oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy na poniższych warunkach:

1. Cena ofertowa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wartość zamówienia netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość zamówienia brutto** |
|  |  |  |  |

1. Termin realizacji …… dni (maksymalny termin dostawy wynosi 120 dni od daty zawarcia umowy)
2. Przedmiot zamówienia

|  |
| --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |
| **Producent, marka, model** |  |
| **L.p.** | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY[[1]](#footnote-1) |
| 1 | **Wymagania ogólne** | Samochód osobowy segment D,cztero lub pięcio drzwiowy , sedan lub liftback, klapa bagażnika otwierana wraz z szybą, fabrycznie nowy, lub zarejestrowany, nieużywany do jazd testowych i pokazowych, z maksymalnym przebiegiem 25 km w dniu przekazania do Zamawiającego. musi posiadać homologację na terenie EU dopuszczającą do rejestracji w Polsce. |  |
| 2 | **Rok produkcji**  | 2023-2024 |  |
| 3 | **Wymiary**  | * Długość całkowita 4700 - 4800 mm
* Rozstaw osi 2700 - 2800 mm

Wysokość całkowita nie większa niż 1450 mm |  |
| 4 | **Masa własna** | Do 1 500 kg |  |
| 5 | **Liczba miejsc**  | 5-cio osobowy |  |
| 6 | **Pojemność bagażnika** | Bagażnik –min. pojemność 480 dm3  |  |
| 7 | **Silnik:** | 4-cio cylindrowy rzędowy, |  |
| 7.1 | **Rodzaj paliwa** | Olej napędowy |  |
| 7.2 | **Moc silnika** | Minimalnie min. 95 kW |  |
| 7.3 | **Pojemność** | 1 400 – 1 600 cm³ |  |
| 7.4 | **Napęd** | Na przednią osią |  |
| 7.5 | **Norma emisji spalin,** | Min EURO 6d |  |
| 7.6 | **Poziom emisji dwutlenku węgla CO2** | Poziom emisji dwutlenku węgla CO2 nie większy niż: 165g CO2/km. Dostawca przedstawi informację producenta o wynikach zużycia paliwa wg średniego zużycia. |  |
| 7.7 | **Zużycie energii w okresie pełnego cyklu użytkowania** | Zużycie energii w okresie pełnego cyklu użytkowania nie większe niż: 446 400,00 MJ, wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Dostawca przedstawi wraz z ofertą informację producenta o wynikach zużycia paliwa wg. średniego zużycia. |  |
| 8 | **Skrzynia biegów** | * Automatyczna,

8 przełożeń do przodu + bieg wsteczny,  |  |
| 9 | **Zawieszenie** | * Zawieszenie przód : Niezależne, oś typu Pseudo-MacPherson, sprężyny śrubowe ze zintegrowanymi amortyzatorami hydraulicznymi

Zawieszenie tył: Półzależne – wielowachaczowe, amortyzatory hydrauliczne |  |
| 10 | **Hamulce i układ hamulcowy** | * Tarczowe wentylowane z zaciskami pływającymi i automatyczną regulacją zużycia klocków / Tarczowe wentylowane z zaciskami pływającym,
* System ABS/ASR, ESP, EBS,

Hamulec postojowy automatyczny  |  |
| 11 | **Koła** | * Felgi ze stopu aluminium ,
* Rozmiar opon (standardowe lub opcjonalne) 215/55 R17 / 235/45 R18
* Opony letnie
 |  |
| 12 | **Mechanizm kierowniczy** | * Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym,
* Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach.

Kierownica multimedialna z przyciskami pozwalającymi na sterowanie odbiornikiem radiowym bez odrywania rąk od kierownicy |  |
| 13 | **Zbiornik paliwa i płynu Ad-Blue** | * Zbiornik oleju napędowego nie mniejszy niż 50 l,
* Zbiornik płynu Ad-Blue nie mniejszy niż 15 l,

Korki lub klapki wlewów zamykane  |  |
| 14 | **Nadwozie** | * Kolorystyka zewnętrzna: ciemna zalecana czarna lub granatowa,
* Kolorystyka wewnętrzna: ciemna.
* Tapicerka z materiału łączona ze skórą ekologiczną
 |  |
| 15 | **Dywaniki** | Zestaw dywanów materiałowych i gumowych  |  |
| 16 | **Fotel przód** | * Mechaniczna regulacja fotela kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
* Fotel kierowcy i pasażera z certyfikatem AGR\*: \* Aktion Gesunder Rücken (niemieckie stowarzyszenie na rzecz zdrowych pleców)
 |  |
| 17 | **Fotele tył** | Tylna kanapa składana w proporcjach 1/3- 2/3 z centralnym podłokietnikiem, otworem na narty |  |
| 18 | **Szyby** | Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane |  |
| 19 | **Dostęp do pojazdu**  | * System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania

Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika |  |
| 20 | **Klimatyzacja i wentylacja** | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |  |
| 21 | **Pozostałe wyposażenie** | * Gaśnica
* trójkąt ostrzegawczy,
* kamera cofania,
* Reflektory przednie w technologii Matrix LED
* Wspomaganie parkowania tyłem, przodem kamery + czujniki
* Kamery z przodu i z tyłu widok

System hamowania awaryjnego System ostrzegania przed kolizją i kontrola uwagi kierowcySystem utrzymania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogiRozpoznawanie znaków drogowychMonitorowanie martwego polaAdaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go |  |
| 22 | **System bezpieczeństwa** | Pakiet Antykradzieżowy - Alarm (obwodowy, objętościowy, zabezpieczenie przedpodnoszeniem), zabezpieczenie antykradzieżowe zamków(maska, drzwi, bagażnik) i superzamek |  |
| 23 | **Kokpit kierowcy** | * Wyświetlacz kolorowy z systemem diagnostycznym OBD pokazującym błędy w obwodach silnika, automatycznej skrzyni biegów, układu hamulcowego, układu zawieszenia
* Bezprzewodowy Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto)

Nawigacja satelitarna online (mapy Europy) z ekranem dotykowym min 9" z funkcją sterowania za pomocą poleceń głosowych |  |
| 24.  | **Dostawa** | * Zamawiający przewiduje odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy, jeżeli znajduje się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. W przeciwnym razie miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Warta Bolesławiecka- Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z pojazdem dokumentację techniczną oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację w języku polskim niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu lub dokumenty potwierdzające rejestrację pojazdu |  |
| 25 | **Gwarancja** | * Gwarancja na perforację nadwozia –min 72 miesiące,
* Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 24 miesięcy,
* Gwarancja na pojazd wraz z wyposażeniem – 24 miesięcy, licząc od daty przekazania lub rejestracji.
 |  |
| 26 | **Okresowe przeglądy techniczne** | * Okresowe przeglądy techniczne muszę odbywać się w autoryzowanym serwisie na terenie kraju w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
 |  |

1. Oświadczam że
2. jestem/ nie jestem mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem[[2]](#footnote-2)
3. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszy postępowaniu
4. akceptuję warunki płatności
5. zapoznałem się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń
6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w zakresie określonym w SWZ wraz z załącznikami
7. uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
8. akceptuję warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego
9. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
10. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
11. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia o jakich mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.
12. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ) [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)