**Opis przedmiotu zamówienia:**

 **malowanie/impregnacja ławki parkowej** należy rozumieć:

* przygotowanie drewnianych elementów ławki /oczyszczenie odeskowania/ poprzez usunięcie starej i łuszczącej się powłoki malarskiej;
* zmatowienie i wygładzenie podłoża papierem ściernym oraz odpylenie /odkurzenie ławki/;
* przemycie zażywiczonych i zatłuszczonych miejsc benzyną ekstrakcyjną. Jeśli zauważymy zniszczenia biologiczne, oczyszczamy dane fragmenty podłoża specjalnym środkiem biobójczym, postępując zgodnie z jego instrukcją;
* ewentualna naprawa wszelkich rys i pęknięć, których nie udało się zeszlifować za pomocą papieru ściernego przy użyciu specjalnej masy naprawczej do drewna;
* malowanie odeskowania podkładem impregnacyjnym oraz 2 warstwami farby/lakierobejcą z kolorem;
* przygotowanie/oczyszczenie elementów żeliwnych lub stalowych z zabrudzeń – delikatne przeszlifowanie całości papierem ściernym, usunięcie starej niezwiązanej powłoki lub rdzy np. drucianą szczotką;
* malowanie elementów żeliwnych lub metalowych emalią antykorozyjną lub odpowiednią farbą do danego rodzaju elementu po uprzednim zastosowaniu podkładu lub gruntu zapewniającego ochronę przed korozją; zastosowanie min. 2 warstw emalii/ farby;