**Załącznik :**

**Odp. 27**

Przykładowa wizualizacja :



Konstrukcja: stal nierdzewna

Wkład: wkład z blachy ocynkowanej

Pojemność :42 l

**Odp. 33**

Ogrodzenie pomnika poświęconego żołnierzom poległym w I Wojnie Światowej.

Wykonać z drewna modrzewiowego malowanego na mat w kolorze białym. Farba matowa o trwałości 5 lat na warunki atmosferyczne.

Teren wokół pomnika pomiędzy ogrodzeniem a pomnikiem wykonać w nawierzchni mineralnej. Rys szczegółowy A8.

Rekomendowany wzór przęsła ogrodzenia.

Wzorować się na historycznym ogrodzeniu przedstawionym na archiwalnym zdjęciu.



*Archiwalna pocztówka z I połowy XX w. Pomnik żołnierzy I WŚw. W Letnicy.*