**Opis przedmiotu zamówienia**

**Poz. 1 Rękawice flokowane - gospodarcze**

Rękawice lateksowe gospodarcze - odporne na ciecze, chemikalia i drobnoustroje.

Rękawice wykorzystywane w przemyśle spożywczym, domowym oraz w branży medycznej. Do czyszczenia i konserwacji. Nośnikiem rękawic gospodarczych ma być naturalny lateks, a wnętrze zostać flokowane bawełną. Produkt zapewniający odporność mechaniczną, odporność na detergenty, nieagresywną chemię czy ciecze i drobnoustroje. Elastyczny materiał wewnętrzny dopasowujący się do dłoni oraz chłonący pot. Cało dłoniowy kształt ułatwiający ruchy wyposażony w chropowatą część chwytną ułatwiającą manipulację śliskimi przedmiotami. Naturalna guma lateksowa

Wewnątrz bawełniana wyściółka - flok, chłonąca pot i poprawiająca komfort pracy oraz ułatwiająca zakładanie.

Długość 30-35 cm

Kolor niebieski

Kategoria 2 - czynniki średniego ryzyka

Rękawiczki gumowe mają spełniać normy BHP: EN 420 ogólną,

EN 388 (1000) odporność mechaniczna,

EN 374-2 zabezpieczenie przed mikroorganizmami;

dopuszczone do kontaktu z żywnością EN 1186-7, EN 1186-14

**Rozmiary w dostawie: S 200 par; M 200 par; L 100 par.**

**Poz. 2 Rękawice nitrylowe**

Rękawice bezpudrowe w kolorze ciemnoniebieskim. Rękawice nitrylowe s dla osób uczulonych na lateks. Środek ochrony indywidualnej. Rękawice nitrylowe ochronne. Rękawice Basic Blue posiadające teksturowaną powierzchnię na końcach placów, bez środka pudrującego.

Projekt rękawic nitrylowych Basic Blue oraz ich oznakowanie odpowiadający wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom.

Zastosowanie: laboratoria, diagnostyka, opieka pielęgniarska, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, możliwy kontakt z żywnością.

Rodzaj rękawic: ochronne, niejałowe

Surowiec: nitryl

Kolor: niebieski

Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk

Powierzchnia: teksturowane na końcach palców

Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg

Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń

Rozmiary: XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9),

**Rozmiary w dostawie: S (6-7) – 400 opak; M (7-8) – 400 opak; L (8-9) – 100 opak**

**Poz. 3 Rękawice ochronne Neoprenowe**

Ochronne rękawice zapewniające profesjonalną ochronę dłoni przed chemikaliami oraz wysoka i niską temperaturą. Chemoodporne i wytrzymałe na uszkodzenia oraz urazy naskórka. Rękawice wykonane z bawełnianego dżerseju, który w całości powleczono neoprenową pianką. Umożliwiające pracę w środowisku z wysoką temperaturą - do 100°C. Rękawice są dodatkowo szczelne na węglowodory, smary, oleje. Przedłużony mankiet (długość z rękawicą to 30,5 cm) chroni dłoń, część nadgarstka oraz przedramienia, a także sprzyja stabilności rękawic. Dopuszczone są do kontaktu z żywnością

Zszywane wykroje z dżerseju bawełnianego dla lepszej zręczności

Powłoka z neoprenu, w części chwytnej szorstka

Wkładka izolująca termicznie

Długość 305 mm

Kolor czarny

Rozmiar uniwersalny 10

Odporne na przenikanie cieczy

Kategoria 3 - ochronna, wysokie zagrożenia

Rękawice ochronne z neoprenu spełniające normy BHP:

EN-388:2016 (3121x) - odporność mechaniczna

EN-407 (3132XX) - wysoka temperatura, płomień

EN-511 (11X) - niska temperatura

EN-ISO-374-5:2016 - bezpieczeństwo biologiczne

przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Model przykładowy: RĘKAWICE TERMICZNE SHOWA 6781R