**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

***Wykonania naprawy dachu po wichurze w budynku nr 1 na terenie składu materiałowego w Miliczu przy ul. Wojska Polskiego 30***

1. Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1
2. Dane kontaktowe: poprzez e-mail [je.harchala@ron.mil.pl](mailto:je.harchala@ron.mil.pl), faksem Kierownik SOI-1 Przemysław PACEL tel. 261 652 320, osoba kierunkowa ze strony zlecającego Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324 lub kom. 606 610 027.
3. Zakres robót wchodzących w zakres napraw:
4. 1 KNR 4-01 0501-06 Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych w połaci dachowej z dachówki Karpiówki przy zastosowaniu podnośnika koszowego 15 m
5. 2 KNR 4-01 0501-01 Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo przy zastosowaniu podnośnika koszowego 1.3 m2
6. 3 KNR-W 4-03 0708-02analogia Naprawa przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym przy zastosowaniu podnośnika koszowego 16 m
7. 4 KNR-W 4-03 0711-09 Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych przy zastosowaniu podnośnika koszowego 10 szt.
8. 5 KNNR 20508-03analogia Naprawa opierzenia szybu windowego -pokrytego dachówką karpiówką - blachy okapowe przy zastosowaniu podnośnika koszowego 20 m
9. 6 KNR-W 2-02 0522-02analogia Naprawa zerwanych i uszkodzonych rynien dachowych ocynkowanych o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej przy zastosowaniu podnośnika koszowego 16 m
10. 7 KNR-W 2-02 0526-03analogia Naprawa zerwanych i uszkodzonych ruy spustowych okrągłych o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej przy zastosowaniu podnośnika koszowego 10 m
11. 8 KNR-W 2-02 0504-01analogia Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo – budynek .o wysokości 22,5 m nachylenie połaci ponad 27 do 61 % przy zastosowaniu podnośnika Koszowego 45 m2
12. Zamawiający dopuszcza przed opracowaniem kosztorysu ofertowego na zapoznanie się miejsce realizacji zadania i zakresem niezbędnych prac poprzez udział w wizji lokalnej na terenie obiektu.
13. Wizja lokalna zorganizowana będzie dla wykonawców w dniach 4÷5.04.2022 roku. Termin dla zainteresowanej firmy zostanie wyznaczony po przesłaniu na adres [je.harchala@ron.mil.pl](mailto:je.harchala@ron.mil.pl) wykazu osób zgłoszonych do udziału. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nazwę firmy, telefon kontaktowy.
14. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionego zamierzenia prosimy o wycenę załączając kosztorys ofertowy i wypełnienie formularza ofertowego oraz jego umieszczenie na platformie zakupowej **do dnia 08.04.2022r. godz.10.00**
15. Wartość oferty na wykonanie robót musi ujmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania wraz z elementy wyposażenia, wynajęciem podnośnika koszowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją. Proszę podać cenę łączną obejmującą całkowity koszt.

Załączniki:

* Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.
* Przedmiar robót 1 egz. na 1 str.
* Wykaz osób 1 egz. na 1 str.
* Klauzula informacyjna 1 egz. na 2 str.
* Wzór umowy 1 egz. na 9 str.