**Załącznik nr 1e**

|  |
| --- |
| *pieczęć Dostawcy* |

**OŚWIADCZENIE**

o spełnieniu przez oferowany samochód ciężarowy parametrów technicznych wymienionych w Specyfikacji Technicznej (ST)

**Nazwa i adres Dostawcy :**

**Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli :**

1. **Oświadczam, że złożona oferta obejmuje:**

Dostawę fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, nie starszego niż 2023, do przewozu materiałów i grup remontowych obsługujących sieci ciepłownicze, z otwartą skrzynią ładunkową, homologacją ciężarową
o DMC 3,5 t. Pojazd nie jest prototypem, pochodzi z seryjnej produkcji oraz spełnia obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawne. Dopuszczony do ruchu drogowego na trenie UE. Pojazd wolny od wad: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, ukrytych i prawnych. Pojazd spełnia odpowiednią kwalifikację do odliczenia w 100% podatku VAT (z uwzględnieniem konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu). Pojazd po zabudowie posiada homologację zgodną z obowiązującą w UE.

W przypadku, gdy Gwarantem jest inny podmiot niż Dostawca to przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia oryginału dokumentu zawierającego warunki gwarancji podpisane przez Gwaranta.

1. **Udzielam ……………..miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu, przy nielimitowanej ilości przejechanych kilometrów w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
2. **Udzielam……………… miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu na wady związane z lakierem w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
3. **Udzielam……………….miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu, na karoserię na wypadek perforacji w wyniku korozji w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
4. **Dostawca oświadcza, że został wskazany przez Gwaranta jako wykonawca zobowiązań wynikających
z udzielonej gwarancji.**
5. **Oświadczam, że przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej są mi znane.**
6. **W okresie gwarancji:**
	1. zapewniam darmowe naprawy z wymianą części zamiennych w tym robocizny w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta,
	2. zapewniam darmowe przeglądy eksploatacyjne oraz darmowe dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta,
	3. udostępniam nieodpłatnie auto zastępcze w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.
7. **Wraz z pojazdem dostarczam:**
	1. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
	2. książkę serwisową w języku polskim,
	3. podstawowy zestaw narzędzi, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę.
8. **Oferowany pojazd spełnia następujące parametry techniczne:**
	1. Kabina
		1. dowolny kolor lakieru,,
		2. ilość drzwi 4 (cztery),
		3. dwa rzędy siedzeń,
		4. ilość miejsc 7 (siedem),
		5. tapicerka: sztuczna skóra, kolor ciemny,
		6. podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy,
		7. poduszka powietrzna kierowcy,
		8. klimatyzacja,
		9. system ESC+ABS+EBD+ASR,
		10. tempomat,
		11. radio z bluetooth (z zestawem głośnomówiącym), port USB,
		12. lusterka zewnętrzne na wysięgniku, regulowane elektrycznie i podgrzewane,
		13. osłona kabiny kierowcy,
		14. oświetlenie standardowe 12V,
	2. Silnik
		1. pojemność silnika min. 2000 cm³
		2. moc silnika min. 140 KM,
		3. rodzaj paliwa olej napędowy (ON),
		4. turbo doładowany,
		5. alternator 220A,
		6. norma emisji spalin EURO 6,
	3. Skrzynia ładunkowa
		1. skrzynia ładunkowa otwarta o wymiarach szerokość min. 2100 mm, a długość max. 3000 mm,,
		2. wysokość skrzyni od podłoża maks. 1000 mm,
		3. rama pośrednia i podłużnice wykonane z profili aluminiowych,
		4. burty aluminiowe o wysokości 400 mm., otwierane, niedzielone symetrycznie,
		5. zamknięcia pionowe kasetowe,
		6. podłoga ze sklejki min 15 mm., zabezpieczona od dołu wodoodporną folią z uszczelnieniem silikonowym,
		7. stopień wejściowy na tylnej burcie,
		8. stalowe uchwyty mocowania ładunku,
		9. nadkola plastikowe z fartuchami,
		10. osłony aluminiowe anty rowerowe,
		11. plandeka nieprzemakalna,
	4. Podwozie
		1. rozstaw osi 4005 mm - maks. 4035 mm.,
		2. napęd na przednią oś,
		3. zawieszenie przednie standardowe,
		4. zawieszenie tylne, wzmacniane resory,
		5. felgi kół stalowe 15' + kołpaki,
		6. opony wzmacniane do poj. cięż.,
		7. rozstaw osi  4005 mm - maks. 4035 mm.,
		8. pełnowymiarowe koło zapasowe,
		9. dodatkowy zestaw felg stalowych 15’ z kompletem opon zimowych,

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

..........................., dnia ..................2023 r

*......................................................*

 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)