|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Ilość | **Parametry****Konfiguracja sprzętowa****/ wymagania minimalne /** |
| 1 | 2 | **3** |
| Monitor | 6 szt. | **Parametry obrazu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przekątna**  | 27" |
| **Panel** | LED IPS lub VA |
| **Rozdzielczość fizyczna**  | 1920 x 1080 @75Hz ( Full HD)  |
| **Format obrazu**  | 16:9  |
| **Jasność**  | 250 cd/m² |
| **Kontrast statyczny**  | 3 000:1 |
| **Czas reakcji (GTG)**  | 4ms  |
| **Powłoka ekranu**  | matowa  |
| **Typ ekranu**  | płaski |

**Interfejsy/złącza:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wejście sygnału**  | HDMI x1 DisplayPort x1 |

**Właściwości:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Redukcja niebieskiego światła**  | tak  |
| **Flicker free**  | tak  |
| **Wbudowane głośniki**  | 2 x 2W  |
| **Zakres regulacji**  | wysokość, pivot (rotacja), pochył  |
| **Rotacja (funkcja PIVOT)**  | 90°  |
| **Standard VESA**  | 100 x 100mm |
| **Zasilanie** | AC-in (dopuszczamy zasilacz zewnętrzny) |

 |