Numer sprawy: 3/IX/2023

Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca**:  (Nazwa i dane adresowe, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców) |  |
| NIP/REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Reprezentowany przez:  (imię, nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) |  |

**Wykaz narzędzi** składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: **Roboty w zakresie utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Krakowa z podziałem na 2 części:**

**Część 1: Rejon II Podgórze\***

**Część 2: Rejon IV Nowa Huta\***

prowadzonym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

**\* niepotrzebną część przekreślić**

**Wykaz narzędzi**, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

| **Lp.** | **Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy** | **Liczba** | **Podstawa do dysponowania** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | samochody dostawcze – **minimum 3 szt.** wyposażone w GPS z możliwością wydruku oraz możliwością udostępnienia aplikacji z podglądem pozycji wskazanego samochodu na podkładzie mapy Miasta Krakowa |  |  |
| 2 | podnośnik koszowy – **minimum 1 szt**. |  |  |
| 3 | samochód ciężarowy z HDS do 4 ton – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 4 | urządzenie do wiercenia otworów o średnicy od 50 mm do 150 mm (w betonie, kostce granitowej itp.) – **minimum** **1 szt.** |  |  |
| 5 | wiertnica do wiercenia otworów – osadzanie słupków w ziemi – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 6 | urządzenie do montażu barier sprężystych (kafar) – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 7 | urządzenie ciśnieniowe zabudowane na samochodzie do mycia znaków, słupków i barier sprężystych – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 8 | szczotki mechaniczne, wyposażone w urządzenia odpylające – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 9 | frezarki do usuwania starego oznakowania – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 10 | śrutownica do bezinwazyjnego usuwania oznakowania poziomego – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 11 | malowarki hydrodynamiczne z automatyczną regulacją szerokości i długości malowanych linii oraz automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego **– minimum 1 szt.** |  |  |
| 12 | malowarki hydrodynamiczne do malowania ręcznego z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 13 | samojezdna maszyna do układania mas chemoutwardzalnych z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 14 | maszyna do układania masy chemoutwardzalnej – struktura nieregularna z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 15 | agregaty prądotwórcze – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 16 | urządzenia do pomiaru i kontroli występowania sieci energetycznej – **minimum 1 szt.** |  |  |
| 17 | przewoźne, zespolone urządzenie sygnalizacyjne do zabezpieczania robót drogowych – **minimum 2 szt.** |  |  |

**Uwaga !**

1. **Należy podać rodzaj dysponowania, tj. np. własność, dzierżawa, leasing, umowa najmu.**
2. **W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Wykonawca musi udokumentować spełnienie ilości sprzętu dla każdej części odrębnie.**

**Wykaz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**