Załącznik Nr 1a do SWZ

**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**Uwaga: w kolumnie nr 3 „SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU” należy podać informacje, umożliwiające weryfikację czy oferowany samochód spełnia wymagania określone w kolumnie 2 „Wymagania” – poprzez wpisanie dla poszczególnych pozycji (wierszy) dokładnych parametrów / informacji dotyczących oferowanego samochodu, z zastrzeżeniem, że:**

**- wierszach: 2 – 7, 11 - 12, 14 wymagane jest wpisanie dokładnych parametrów zgodnie z homologacją pojazdu;**

**- wiersze: 1, 8 - 10, 13, 15 – 46 Wykonawca może uzupełnić wpisując „TAK”** *(jeśli oferowany samochód posiada określone w kol. nr 2 „Wymagania”)* **lub „NIE”** *(jeśli oferowany samochód nie posiada określonych w kol. nr 2 „Wymagania”).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***WYMAGANIA*** | ***SPECYFIKACJA TECHNICZNA******OFEROWANEGO SAMOCHODU******(wypełnia Wykonawca)*** |
| ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** |
| ***DANE TECHNICZNE*** |
|  | Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. |  |
|  | Moc silnika samochodu [ kW]/[KM]  | min. 140 / 190 |  |
|  | Pojemność silnika samochodu [cm3] | min. 1900 |  |
|  | Długość samochodu [mm] | min. 4740 |  |
|  | Szerokość samochodu (bez lusterek) [mm] | min. 1810 |  |
|  | Wysokość samochodu [mm] | min. 1440 |  |
|  | Pojemność bagażnika samochodu [l] | min. 450 |  |
|  | Napęd na koła przednie |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |  |
|  | Nadwozie zamknięte, 4 – drzwiowe typu sedan, 5 miejscowe lub 5 drzwiowe LIFT BACK |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa [l] | min. 45 |  |
| ***WYPOSAŻENIE SAMOCHODU*** |
|  | Koła z oponami letnimi. Tarcze kół ze stopów lekkich producenta pojazdu o średnicy osadzenia nie mniejszej niż 17 cali. Opony fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2023, zalecane przez producenta pojazdu. | 4 szt. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe (tarcza stalowa, opona letnia, fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2023, zalecana przez producenta pojazdu) lub koło dojazdowe |  |
|  | Tapicerka w kolorze czarnym wykonana z materiału alcantara / lub z materiału alcantara oraz elementami skóry naturalnej / lub tapicerka skórzana |  |
|  | Trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu. |  |
|  | Instalacja radiowa (min.8 głośników). |  |
|  | Skórzana kierownica z obsługą wielofunkcyjną, m.in.: radio, telefon GSM. |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach bocznych, przednich i tylnych. |  |
|  | Lusterka boczne elektrycznie sterowane, w kolorze nadwozia, podgrzewane. |  |
|  | Lusterko wewnętrzne samościemniające (fotochromatyczne). |  |
|  | Bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem. |  |
|  | Aktywny tempomat. |  |
|  | Wbudowana fabrycznie nawigacja satelitarna GPS z wbudowaną pamięcią (mapa Polski i Europy) wraz z bezpłatnymi aktualizacjami w okresie trwania gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu – kolorowy ekran dotykowy min. 8 cali, obsługa WLAN, obsługa głosowa. |  |
|  | Automatyczna klimatyzacja z regulacją elektroniczną, trzystrefowa. |  |
|  | Przednia poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu samochodu. Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu samochodu. Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy z przodu samochodu. Kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu i z tyłu samochodu |  |
|  | Trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości. |  |
| 1. .
 | Komputer pokładowy. |  |
|  | Czujnik deszczu. |  |
|  | Reflektory przednie biksenonowe lub w technologii LED. Światła do jazdy dziennej w technologii LED. |  |
|  | Funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych. |  |
|  | Spryskiwacze reflektorów przednich (w przypadku reflektorów biksenonowych) |  |
|  | Tylne światła w technologii LED. |  |
|  | Światła przednie z funkcją zapewnienia doświetlenia bliskiego otoczenia podczas skrętu, manewrowania itp. |  |
|  | System kontroli odstępu pomiędzy pojazdami z funkcją awaryjnego hamowania. |  |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. |  |
|  | Lakier nadwozia metalizowany lub perłowy – (kolor czarny) |  |
|  | Gniazdo zasilające 12 V lub USB 2.0 lub USB C dla kierowcy i pasażera z przodu samochodu.Gniazdo zasilające 12 V lub USB 2.0 lub USB C dla pasażerów siedzących z tyłu samochodu. |  |
|  | Fabryczny komplet dywaników welurowych. |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz w przypadku koła zapasowego lub dojazdowego podnośnik i klucz do kół. |  |
| ***INFORMACJE DODATKOWE*** |
|  | Świadectwo homologacji. |  |
|  | Dwa komplety kluczyków. |  |
|  | Książka lub karta gwarancyjna samochodu (forma papierowa) |  |
|  | Książka serwisowa samochodu (forma papierowa) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Gwarancja na perforacje blach [lata] | min. 12 |  |