**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**do Formularza oferty**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY**  **CZĘŚĆ NR 1 – dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania pionowego dróg** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na: **Dostawę znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla ZDW w Gdańsku w roku 2021 na część :**

**Część nr 1 – Dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania pionowego dróg**

poniżej przedstawiam formularz cenowy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | | Cena jedn.  w zł | Wartość w zł |
| Nazwa | Ilość*\** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **Znaki ostrzegawcze grupy A** | | | | | |
| 1. | trójkątne, wym. 900 mm | szt. | **409** |  |  |
| 2. | trójkątne, wym. 900 mm – folia typu 2 | szt. | **101** |  |  |
| **Znaki zakazu grupy B** | | | | | |
| 3. | Ø 900 mm | szt. | **20** |  |  |
| 4. | Ø 800 mm | szt. | **283** |  |  |
| 5. | znak B–20 – folia typu 2 | szt. | **34** |  |  |
| 6. | znak B–2 – folia typu 2 | szt. | **1** |  |  |
| **Znaki nakazu grupy C** | | | | | |
| 7. | Ø 800 mm | szt. | **199** |  |  |
| 8. | Ø 600 mm | szt. | **58** |  |  |
| 9. | Ø 800 mm – znak aktywny C-9 przystosowany do zasilania solarnego, folia odblaskowa typu 2 | szt. | **2** |  |  |
| **Znaki informacyjne grupy D** | | | | | |
| 10. | kwadratowe, 400 × 400 mm | szt. | **22** |  |  |
| 11. | kwadratowe, 600 × 600 mm | szt. | **114** |  |  |
| 12. | prostokątne, 600 × 750 mm | szt. | **47** |  |  |
| 13. | znak D–42/43, 1200 x 700 mm | szt. | **40** |  |  |
| 14. | znak D–42/43, 1200 x 530 mm | szt. | **10** |  |  |
| 15. | wym. 600 x 600 – folia typu 2 - znaki  D–6, D–6a, D–6b | szt. | **78** |  |  |
| 16. | wym. 600 x 600 mm – folia typu 3, znak D–6 | szt. | **8** |  |  |
| **Tablice typu E** | | | | | |
| 17. | tablice typ E, (cały asortyment za wyjątkiem tabliczek E–15b i E–15e) | m2 | **189** |  |  |
| 18. | tabliczka E–15b/e | szt. | **11** |  |  |
| **Znaki typu F** | | | | | |
| 19. | znaki typu F, (cały asortyment) | m2 | **28,7** |  |  |
| **Znaki dodatkowe** | | | | | |
| 20. | słupki wskaźnikowe G–1a ÷ G–1f | szt. | **36** |  |  |
| **Tabliczki do znaków drogowych grupy T** | | | | | |
| 21. | tabliczki typu T – wszystkie rodzaje | m2 | **58,32** |  |  |
| 22. | tabliczki typu T–2 | szt. | **75** |  |  |
| 23. | tabliczka T-27, wym. 450 x 450 mm – folia typu 3 | szt. | **16** |  |  |
| **Elementy bezpieczeństwa ruchu** | | | | | |
| 24. | słupek prowadzący U–1a | szt. | **1230** |  |  |
| 25. | słupek prowadzący U–1b | szt. | **10** |  |  |
| 26. | znak U–9a/b | szt. | **4** |  |  |
| 27. | znak U–6a/b | szt. | **18** |  |  |
| 28. | uchwyty/obejmy uniwersalne do mocowania znaków | szt. | **2830** |  |  |
| 29. | słupek krawędziowy U–2, Ø 120 | szt. | **20** |  |  |
| 30. | słupek krawędziowy U–2, Ø 60 | szt. | **20** |  |  |
| 31. | słupek przeszkodowy U–5a | szt. | **80** |  |  |
| 32. | słupek przeszkodowy U-5c przystosowany do zasilania solarnego o wym. 1000x300 mm / średnica podstawy - 35 cm, średnica pylonu - 22 cm/ | szt. | **2** |  |  |
| 33. | słupek blokujący U-12 c, Ø 120 | szt. | **2** |  |  |
| 34. | słupek U–5b jednostronny zespolony z C–9, Ø 400, folia typu 2 | szt. | **17** |  |  |
| 35. | lico do znaków grupy C "małe"; Ø 400 ( do słupka U-5b) | szt. | **10** |  |  |
| 36. | tablica prowadząca pojedyncza U–3a/b | szt. | **154** |  |  |
| 37. | Lampa drogowa ostrzegawcza LED zmierzchowa (z bateriami) | szt. | **3** |  |  |
| **Tablica prowadząca ciągła U 3c,d o dł.** | | | | | |
| 38. | –        2,4 m | szt. | **2** |  |  |
| 39. | –        3,0 m | szt. | **4** |  |  |
| 40. | znaki hektometrowe U-8, ( cyfry ) | szt. | **900** |  |  |
| 41. | znak kilometrowy U-7, ( cyfry ), 42 mm | szt. | **900** |  |  |
| 42. | znak z nr drogi wojewódzkiej, U-1f | szt. | **165** |  |  |
| 43. | cyfry średnie, wys. 132 mm - naklejki | szt. | **175** |  |  |
| 44. | cyfry średnie, wys. 162 mm - naklejki | szt. | **75** |  |  |
| **Zapory drogowe** | | | | | |
| 45. | pojedyncza U–20a, 250 × 1750 mm | szt. | **2** |  |  |
| 46. | pojedyncza U–20b, 500 × 1750 mm | szt. | **5** |  |  |
| 47. | Tablica kierująca U–21a/b | szt. | **30** |  |  |
| 48. | Taśma ostrzegawcza U-22 ( biało-czerwona), szer. 8 cm, dł. 100 mb | szt. | **11** |  |  |
| 49. | lustro drogowe U–18a, ø 800 mm | szt. | **27** |  |  |
| **Folia do znaków** | | | | | |
| 50. | – odblaskowa ( żółta, biała, zielona, czerwona, niebieska) | m2 | **55** |  |  |
| 51. | – czarna | m2 | **6** |  |  |
| 52. | LICA do znaków- folia typ I | m2 | **1** |  |  |
| **tablice inne** | | | | | |
| 53. | tablica tło żółte; znak D-6/D-6b wym. 900 x 900 mm, folia typu 3 | szt. | **8** |  |  |
| **Inne** | | | | | |
| 54. | Pachołek drogowy U–23c | szt. | **15** |  |  |
| 55. | Podstawy gumowe, waga do 28 kg | szt. | **30** |  |  |
| RAZEM NETTO | | | | |  |
| VAT 23 % | | | | |  |
| RAZEM BRUTTO | | | | |  |

*\**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych znaków i elementów oznakowania pionowego w stosunku do ilości podanych w formularzu cenowym.

Wartość zamówienia będzie wykorzystana co najmniej w 70% oraz nie będzie przekraczała 110%.

Słownie brutto: …………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,** **podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**do Formularza oferty**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY**  **CZĘŚĆ NR 2 – dostawa słupków do znaków** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na: **Dostawę znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla ZDW w Gdańsku w roku 2021 na część:**

**Część nr 2 – Dostawa słupków do znaków**

poniżej przedstawiam formularz cenowy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | | Cena jedn.  w zł | Wartość w zł |
| Nazwa | Ilość*\** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **Konstrukcje do znaków** | | | | | |
| 1. | Konstrukcja wsporcza do tablic – kratownica | mb | **57** |  |  |
| **Słupek do znaków ze stopą fundamentową o wymiarach 20 x 20 x 50 cm z rur ø 60,3 mm,**  **grubość ścianki min. 3,2 mm o długości:** | | | | | |
| 2. | 3,5 m | szt. | **255** |  |  |
| 3. | 3,7 m | szt. | **30** |  |  |
| 4. | 4,0 m | szt. | **30** |  |  |
| 5. | 4,5 m | szt. | **45** |  |  |
| 6. | 2,65 m – typ H | szt. | **50** |  |  |
| **Słupek do znaków z poprzeczką z rur ø 60,3 mm, grubość ścianki min. 3,2 mm o długości :** | | | | | |
| 7. | 2,5 m | szt. | **10** |  |  |
| 8. | 3,5 m | szt. | **177** |  |  |
| 9. | 3,7 m | szt. | **65** |  |  |
| 10. | 4,0 m | szt. | **77** |  |  |
| 11. | 5,5 m – „ wysięgnik” | szt. | **19** |  |  |
| RAZEM NETTO | | | | |  |
| VAT 23 % | | | | |  |
| RZAEM BRUTTO | | | | |  |

*\**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości słupków do znaków i konstrukcji w stosunku do ilości podanych w formularzu cenowym.

Wartość zamówienia będzie wykorzystana co najmniej w 70% oraz nie będzie przekraczała 110%.

Słownie brutto: …………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,** **podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**