**Zał. Nr 1**

**STANOWISKO DO KONTROLI BEZPIECZNEGOZAŁADOWANIA i ROZŁADOWANIA BRONI**

**Model: SBR – 5**

Opis produktu: Urządzenie przeznaczone do wykorzystania w magazynach broni. Służy do bezpiecznego załadowania i rozładowania broni poprzez nakierowanie lufy w otwór i oddanie strzału kontrolnego. Jeżeli po wyjęciu magazynku w broni zostanie nabój, urządzenie bezpiecznie wyłapie go i wyhamuje . Specjalny system odprowadzenia nadmiaru gazów zapobiega efektowi odrzutu w przypadku wystrzału, a gumowa osłona, w którą wkładamy lufę zapobiega nieodpowiedniemu ustawieniu broni.

Półka wyłożona filcem, przeznaczona na magazynek, ułatwia cały proces sprawdzenia broni. Dzięki zastosowaniu blachy ryflowanej jako podstawy urządzenia, kulo łap bardzo dobrze sprawdza się w małych pomieszczeniach, ponieważ można po niej chodzić i nie ma ryzyka poślizgnięcia się. Cztery otwory montażowe pozwalają na stabilne przytwierdzenie urządzenia do podłoża co uniemożliwia przypadkowe przesuwanie produktu.

Certyfikat: Klasa wyrobu FB5- certyfikat IMP (PN-EN 1522:2000)

Przeznaczenie:

- 7,62 x 39 mm (2000J) – karabin AKM Kałasznikow

- 5,56 x 45 mm nabój z pociskiem PS (1630J)

- .357 Magnum (898J)

- .44 Magnum (1350J)

- 9 mm Para. (578 J)

Wyposażenie standardowe:

- specjalny system odprowadzenia nadmiaru gazów ,

- gumowo-drewniany, samozaciskowy korek wyłapujący naboje ,

- osłona z otworem ułatwiająca odpowiednie ustawienie broni ,

- półka (wyłożona filcem) na magazynek oraz naboje ,

- 4 otwory umożliwiające zamontowanie do podłogi ,

- podstawa wykonana z blachy ryflowanej .

Waga: 65 kg , kolor RAL 7035 (szary)