2022-08-02
Inwestor:
Nadleśnictwo Przymuszewo
89-634 Leśno

	Wykonawca:

 

Kosztorys (ślepy) Przedmiar

Nazwa budowy: Dojazd p-poż nr 7
Adres budowy: ,  Leśnictwo Młynek
Obiekt: Droga  leśna
Rodzaj robót: drogowe
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31I, KNKRB 01, AW
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Dojazd pożarowy nr 7; drogowe
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja: Leśnictwo Młynek
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
krotność= 1,00

	km	1,29
	
2	wg nakładów
rzeczowych
AW	Pozycja
krotność= 1,00

		0,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010103-02-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm
krotność= 1,00

	szt	80,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
AW	Jezdnia i skrzyżowanie
krotność= 1,00

		0,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	5 792,20
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

	m2	5 792,20
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-06-050	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
krotność= 1,00

	m2	12 765,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00

	m2	12 765,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
krotność= 1,00

	m2	5 362,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-02-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00

	m2	5 362,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm
krotność= 1,00

	m2	5 210,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00

	m2	5 210,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
AW	Mijanki i zjazdy
krotność= 1,00

		0,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	1 638,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego  0/31,5 mm.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
krotność= 1,00

	m2	1 638,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
AW	Pobocza
krotność= 1,00

		0,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	2 003,45
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050	Podbudowy zasadnicza, mieszanka  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
krotność= 1,00

	m2	2 003,45
	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Odwodnienie
krotność= 1,00

		0,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-01-050	Oczyszczenie rowów
krotność= 1,00

	m2	1 724,27

1	KNR 2-01 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.

	krotność
1,00
	obmiar
1,29 km	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	111,7300	144,1317	 			
2.	3951300-060
Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1040	0,1342	 			
3.	39511-148
Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	7,5000	9,6750	 			

2	 AW
Pozycja

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

3	KNKRB 01 0103-02-020
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm

	krotność
1,00
	obmiar
80,00 szt	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,2670	21,3600	 			
2.	11334-148
Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	0,0390	3,1200	 			

4	 AW
Jezdnia i skrzyżowanie

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

5	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
5 792,20 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	16,2182	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	28,9610	 			
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	24,9065	 			
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	22,5896	 			

6	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

	krotność
1,00
	obmiar
5 792,20 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	11,5844	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	181,2959	 			
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	1 843,0780	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	86,8830	 			
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	15,6389	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	224,1581	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		147 672,14		0,50 %		

7	KNR 2-31I 1004-06-050
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu

	krotność
1,00
	obmiar
12 765,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	362-149
Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0013	16,5945	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0060	76,5900	 			
3.	3930000-060
Woda	m3	0,0080	102,1200	 			
4.	52511-148
Szczotka mechaniczna 700-800mm	m-g	0,0017	21,7005	 			
5.	39116-148
Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,0017	21,7005	 			
6.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		265,51		0,50 %		

8	KNR 2-31I 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

	krotność
1,00
	obmiar
12 765,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	362-149
Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0048	61,2720	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0047	59,9955	 			
3.	1040002-033
Asfalt drogowy stały D-200,D-300	kg	0,5100	6 510,1500	 			
4.	1020302-033
Olej napędowy do silników	kg	0,0180	229,7700	 			
5.	52271-148
Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	0,0122	155,7330	 			
6.	39116-148
Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,0122	155,7330	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		32 627,34		0,50 %		

9	KNR 2-31I 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

	krotność
1,00
	obmiar
5 362,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0264	141,5568	 			
2.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0066	35,3892	 			
3.	1603002-034
Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2)	t	0,0995	533,5190	 			
4.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0069	36,9978	 			
5.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0069	36,9978	 			
6.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0069	36,9978	 			

10	KNR 2-31I 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

	krotność
1,00
	obmiar
5 362,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0063	33,7806	 			
2.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0016	8,5792	 			
3.	1603002-034
Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2)	t	0,0249	133,5138	 			
4.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0017	9,1154	 			
5.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0017	9,1154	 			
6.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0017	9,1154	 			

11	KNR 2-31I 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

	krotność
1,00
	obmiar
5 210,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0012	6,2520	 			
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0226	117,7460	 			
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0085	44,2850	 			
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2)	t	0,0765	398,5650	 			
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0057	29,6970	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0057	29,6970	 			
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0057	29,6970	 			

12	KNR 2-31I 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm

	krotność
1,00
	obmiar
5 210,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	13-149
Bitumiarz III	r-g	0,0003	1,5630	 			
2.	12-149
Bitumiarz II	r-g	0,0068	35,4280	 			
3.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0026	13,5460	 			
4.	1603001-034
Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2)	t	0,0255	132,8550	 			
5.	52314-148
Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	0,0019	9,8990	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0019	9,8990	 			
7.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0019	9,8990	 			

13	 AW
Mijanki i zjazdy

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

14	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
1 638,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	4,5864	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	8,1900	 			
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	7,0434	 			
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	6,3882	 			

15	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego  0/31,5 mm.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

	krotność
1,00
	obmiar
1 638,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	3,2760	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	51,2694	 			
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	521,2116	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	24,5700	 			
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	4,4226	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	63,3906	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		41 760,81		0,50 %		

16	 AW
Pobocza

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

17	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
2 003,45 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	5,6097	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	10,0173	 			
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	8,6148	 			
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	7,8135	 			

18	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy zasadnicza, mieszanka  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

	krotność
1,00
	obmiar
2 003,45 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	392-149
Robotnik budowlany II	r-g	0,0020	4,0069	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0313	62,7080	 			
3.	1600514-034
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	0,3182	637,4978	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0150	30,0518	 			
5.	11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,0027	5,4093	 			
6.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	77,5335	 			
7.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		51 077,95		0,50 %		

19	 AW
Odwodnienie

	krotność
1,00
	obmiar
0,00 	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość

20	KNR 2-31I 1004-01-050
Oczyszczenie rowów

	krotność
1,00
	obmiar
1 724,27 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0679	117,0779	 			

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	12	Bitumiarz II	r-g	328,5114			
2.	0	13	Bitumiarz III	r-g	7,8150			
3.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	77,8665			
4.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	740,8427			
5.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	120,6667			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		1 275,7023			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1020302	Olej napędowy do silników	kg	229,7700			
2.	0	1040002	Asfalt drogowy stały D-200,D-300	kg	6 510,1500			
3.	1	1600514	Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	t	3 001,7874			
4.	1	1603001	Mieszanka min-asfaltowa,AC 11 S (KR2)	t	531,4200			
5.	1	1603002	Mieszanka min-asfaltowa, AC16W (KR2)	t	667,0328			
6.	0	3930000	Woda	m3	290,7931			
7.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1342			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	11333	Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	36,7913			
 2.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	3,1200			
 3.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	25,4708			
 4.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	450,7914			
 5.	0	12115	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	85,7092			
 6.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	40,5647			
 7.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	177,4335			
 8.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	9,6750			
 9.	0	52271	Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3	m-g	155,7330			
 10.	0	52314	Rozkładarka mas bitum.4 m (2)	m-g	85,7092			
 11.	0	52511	Szczotka mechaniczna 700-800mm	m-g	21,7005			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem: