|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/63/2024 | Zawiercie, 22.07.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa mebli ze stali nierdzewnej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści równoważne meble o poniższej technologii ?

|  |
| --- |
| **OGÓLNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE** |
| **Korpus**   * Meble ze stali kwasoodpornej w całości wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.   Dla obu rodzajów mebli:  • Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi.  • Dno szafek i szaf z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0 mm. Plecy szaf i szafek z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem głębokość ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi  • Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna.  Rodzaj zastosowanych mebli i rodzaj wyposażenia określa specyfikacja rodzajowo-asortymentowa. |
| **Nóżki**   * Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). * Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga / ściana są wyoblone. * nóżki ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 |
| **Ściany wewnętrzne**  • Ściany wewnętrzne korpusów szafek i szaf gładkie bez wystających elementów i łączników, wyposażone w wycięte rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. |
| **Szuflady w szafie szuflady**   * Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. * Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 w zależności od rodzaju mebli. * dno, tył i boki wykonane z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. |

|  |
| --- |
| * na życzenie Zamaiającego mogą być wyposażone w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego.   Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami.  • Prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady).  Rodzaj zastosowanych szuflad określa formularz cenowy |
| **Drzwi, fronty szuflad, uchwyty**  • Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym.  • Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewniająca szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.  • Wybór kierunku otwierania drzwi do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych i wykonania aranżacji poszczególnych pomieszczeń.  • drzwi wyposażone w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane  • Fronty drzwi szlifowane |
| **Zawiasy**  • Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach.  • Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociągu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40°) o kącie rozwarcia min. 155 stopni testowane na min. 40.000 cykli otwarcie - zamknięcie.  • Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. |
| **Blaty robocze**   * Blaty robocze o grubości mm 36 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.   Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. |
| **Półki**  • Półki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) dodatkowo wzmacniane profilem trapezowym  • Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia.  • Regulacja za pomocą rastrów z gniazdami w bokach szaf co 25mm, na wspornikach ze stali kwasoodpornej z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.  • Wsporniki podtrzymujące półkę wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Rodzaj zastosowanych półek określa formularz asortymentowo – cenowy lub użytkownik. |

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe parametry z zastrzeżeniem wykonania blatu roboczego ze stali nierdzewnej o parametrach wymaganych w poz. 29 Formularza asortymentowo – cenowego.

**Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu do opasek gipsowych o wymiarach: 800x600x800.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego, bowiem wymaga, aby blat roboczy i stół do opasek gipsowych był jednakowej wysokości.

**Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu roboczego o wymiarach: 1300 mm x 600 mm x 900mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego, bowiem wymaga, aby blat roboczy i stół do opasek gipsowych był jednakowej wysokości. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poz. 30 Formularza asortymentowo – cenowego w zakresie wymiaru długości stołu.

**Pytanie nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania korpusów szafek z podwójnej blachy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pkt. 37 rastry o możliwości regulacji co 25 m.

**Odpowiedź:** Zamawiającego dopuszcza w pkt. 37 poz. 1 rastry o możliwości regulacji co 25 mm, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu..

**Pytanie nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania drzwi szafek z lekkim wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym zamiast wypełnienia plastrem miodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szuflad z lekkim wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym zamiast wypełnienia plastrem miodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady bez mechanizmu „klik”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty do otwierania drzwi i szuflad z pręta o średnicy 10 mm w kształcie litery C o rozstawie 95 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał listwowy, który nie posiada otworów montażowych zaślepionych „grzybkami”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kosza sterylizacyjnego – 1 jednostka o wymiarach: 580x285x260.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kosza sterylizacyjnego – 1 jednostka o wymiarach: 570x280x260.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kosza sterylizacyjnego – 0,5 jednostki o wymiarach: 575x280x130.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kosza sterylizacyjnego – 0,5 jednostki o wymiarach: 570x280x140.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stolika mayo o wymiarach 750x500x920-1370.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

**Pytanie nr 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka zabiegowego bez lakieru z jonami srebra.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \*   
i przypisu.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany Poz. 3 – Formularza asortymentowo – cenowego. Zmieniony Formularz stanowi załącznik do pisma.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na zadane pytania do niniejszego postępowania   
i potrzebę wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 2 do SWZ – Formularza asortymentowo-cenowego dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert na dzień **26.07.2024 r.**

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWZ:

- w sekcji X, które otrzymuje brzmienie *„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.08.2024 r.”*

- w sekcji XII, które otrzymuje brzmienie *„Termin składania ofert: do dnia 26.07.2024 r. do godziny 09:00”*

- w sekcji XIII pkt. 1, które otrzymuje brzmienie *„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2024 r.   
o godzinie 09:30 przez odszyfrowanie wczytanych ofert na platformie”*

Załącznik:

- Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2 do SWZ