Wrocław, 29.08.2022 r.

**Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej**

Zamówienie dotyczy usługi wykonania próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, węży hydrantowych półsztywnych Ø25, zgodnie z Polskimi Normami.

W przypadku demontażu i badania węży poza uczelnią, na czas badania należy zapewnić węże zastępcze.

Miejsce montażu węży: Wrocław ul. Czajkowskiego 109

Obowiązkowe czynności jakie należy wykonać to między innymi:

* oględziny zewnętrzne węża,
* wykonanie próby ciśnieniowej,
* suszenie węży po próbie ciśnieniowej
* trwałe oznakowanie węża po wykonaniu próby
* wystawienie protokołu powykonawczego.

 **ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | JM. | Ilość | Cena jedn.(netto) | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | próba ciśnieniowa węża hydrantowego  | szt. | 132 szt. |  |  | 23 |  |