ZP.271.41.2023 Kosakowo 19.12.2023r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**III Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

***Remont hali sportowej SP Mosty – wymiana okien i drzwi***

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 8**

**Proszę o wskazanie, czy zaznaczone elementy w konstrukcji budynku są przewidziane, aby przykręcić się profilami aluminiowymi. Wygląda to na dość mały przekrój, dodatkowo ułożone poziomo, a sam otwór jest szerokości ~24mb. Nie znam materiału, który na ~24mb nie będzie się uginać. Sprawa jest o tyle istotna, że wpływa na dobór głębokości profili aluminiowych. Przy założeniu, że profile pionowe będą przykręcane tylko nad i pod otworem (bez uwzględnienia zaznaczonych elementów w konstrukcji budynku) powoduje wzrost głębokości profili z 70 mm na 335 mm. Taka radykalna zmiana głębokości ma spory wpływ na cenę, z powodu niejasnych informacji może powodować nierównomierność złożonych ofert**

ODPOWIEDZ 8

W dokumentacji założono 4 punkty mocowania słupów aluminiowych, tzn. również do rygli pośrednich.

W dokumentacji wskazano siły poziome jakie muszą przenieść elementy stalowe i zaznaczono , że wymagają one wzmocnienia

**Pytanie 9**

**Czy fasada może składać się 4 niezależnych konstrukcji mocowanych między słupami nośnymi? Pozwoli to na zwiększenie stabilności  i wytrzymałości całej fasady oraz na zmniejszenie kosztów robót budowlanych. W takim rozwiązaniu istniejące słupy nośne przykryte zostaną obróbką blacharską.**

ODPOWIEDŹ 5

Nie ma takiej możliwości

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**