**Specyfikacja ukompletowania serwerów telekomunikacyjnych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Ukompletowanie** |
| **Typ 1****Serwer telekomunikacyjny Panasonic typ KX-NS 700**  | - serwer telekomunikacyjny KX-NS700 - 1 szt.- karta procesora DSP 5110 - 1 szt.- karta BRI x 4 - 2 szt.- karta 16 ab. analogowych SLT 16 - 1 szt.- karta 16 ab. cyfrowych DPT 16 - 1 szt.- licencja sieciowania central SIP/H323 x 4 - 1 szt.- licencja abonentów systemowych IP x 5 - 1 szt.- licencja abonentów SIP x 5 - 1 szt. |
| **Typ 2** **Serwer telekomunikacyjny Panasonic typ KX-NS 500** | - serwer telekomunikacyjny KX-NS500 (ze standardowym wyposażeniem) - 1 szt.- dodatkowe półki na karty KX-NS520 (ze standardowym wyposażeniem) - 1 szt.- karta łącząca NS-130 - 1 szt.- karta procesora DSP 5110 - 1 szt.- karta BRI x 4 - 2 szt.- karta 16 abonentów cyfrowych DPT 16 - 2 szt.- licencja sieciowania central SIP/H323 x 8 - 1 szt.- licencja abonentów systemowych IP x 15 - 1 szt.- licencja abonentów SIP x 5 - 1 szt. |

**Inne warunki dot. zamówienia**

1. Ważność oferty nie krótsza niż 30 dni.

2. Oferta musi być przedstawiona w PLN, w kwocie brutto.
3. W cenie sprzętu musi być uwzględniona dostawa urządzeń do KWP w Opolu.

4. Płatność przelewem 30 dni liczona od dnia dostarczenia faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru urządzeń.

5. Termin realizacji do 30 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail).

6. Urządzenia fabrycznie nowe przeznaczone na rynek europejski, wyprodukowane nie później niż w 2018 r.

7. Gwarancja na dostarczony sprzęt 36 miesięcy.

8. Wsparcie techniczne na dostarczony sprzęt przez minimum 5 lat od dnia odbioru sprzętu.

9. Z urządzeniami musi być dostarczona dokumentacja techniczna (w tym instrukcja obsługi) w języku polskim.

10. Zalecane oprogramowanie urządzeń w języku polskim.