Załącznik nr 3b

ZP.272.1.32.2021

**Specyfikacja techniczna**

**Część II – Laptop typ 2 - 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komputer przenośny (wymagania minimalne)** | | **Posiada / nie posiada** |
| Ekran | Przekątna minimalna 13” i nie większa niż 13,5” | TAK/NIE\* |
| Rozdzielczość natywna 2560x1600 pikseli | TAK/NIE\* |
| Retina | TAK/NIE\* |
| Procesor | Czip M1 z 8-rdzeniowym CPU | TAK/NIE\* |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB zunifikowana | TAK/NIE\* |
| Dysk twardy | Min. 1Tb ssd | TAK/NIE\* |
| Karta graficzna | Procesor graficzny M1 | TAK/NIE\* |
| Audio | wyjście dźwięku | TAK/NIE\* |
| możliwość podłączenia słuchawek ze złączem minijack 3,5 mm | TAK/NIE\* |
| wbudowane 2 głośniki stereo oraz 3 mikrofony | TAK/NIE\* |
| Komunikacja sieciowa | 10/100/1000 Base-T RJ-45 (dopuszczalna przejściówka dostarczona w zamówieniu) | TAK/NIE\* |
| Interfejs sieci bezprzewodowej802.11 a/b/g/n/ac | TAK/NIE\* |
| Interfejs Bluetooth 5.0 | TAK/NIE\* |
| Porty/złącza | 2x port USB typ C | TAK/NIE\* |
| 1x port USB (dopuszczalna przejściówka dostarczona w zamówieniu) | TAK/NIE\* |
| 1x port HDMI (dopuszczalna przejściówka dostarczona w zamówieniu) | TAK/NIE\* |
| Urządzenia sterujące | Klawiatura (układ US -QWERTY) zintegrowana | TAK/NIE\* |
| Gładzik umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie dynamiczne | TAK/NIE\* |
| Bateria | Bateria zapewniająca pracę minimum przez 10 godzin | TAK/NIE\* |
| Zasilanie | Dołączony zasilacz 110-230V | TAK/NIE\* |
| Kamera | Umiejscowiona centralnie powyżej ekranu kamera HD, o rozdzielczości co najmniej 720p | TAK/NIE\* |
| System operacyjny | **Zamawiający posiada 64-bitową wersją systemu operacyjnego Mac OS X. Oferowany przez Wykonawcę system musi być zgodny z posiadanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. System musi współpracować ze środowiskiem sieciowymoraz aplikacjami używanymi przez Zamawiającego** | TAK/NIE\* |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności z CE | TAK/NIE\* |
| Gwarancja | Min.12 miesięcy | TAK/NIE\* |

\*niepotrzebne skreślić

**Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,**

**podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**