1. Załącznik nr 7 - pkt A. Wymagania dotyczące pracowników.

Czy osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku DOZORU mogą jednocześnie spełniać wymagania z pkt. 1. i pkt. 2. ?

**TAK**

Czy osoba spełniająca wymaganie pkt. 3 oraz posiadająca świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU może jednocześnie spełniać wymagania z pkt. 1. i pkt. 2. ?

**TAK**

2. Załącznik nr 2 do Umowy - pkt 5.

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać prowadzenia książki eksploatacji sygnalizacji świetlnej dla Odcinka I (brak sygnalizacji świetlnej na tym odcinku).

**TAK, POTWIERDZAMY, na Odcinku 1 nie ma sygnalizacji świetlnej, działań związanych ze Sygnalizacją świetlną nie należy wyceniać dla Odcinka 1.**

3. W której pozycji rozliczeniowej należy uwzględnić koszty pomiarów grubości warstwy cynku na wybranych słupach zgodnie z kartą serwisową Zał. 8b ?

**POZYCJA PRZEOCZONA, proszę dodać jako Lp.10 w tabeli w Załączniku nr 3, częstotliwość raz na 5 lat**

4. Dotyczy pomiarów grubości warstwy cynku na wybranych słupach zgodnie z kartą serwisową
Zał. 8b. Według karty serwisowej oceny stanu powłoki cynkowej pomiary należy wykonać na każdym obiekcie natomiast w opisie jest tylko informacja dotycząca obiektów MOP i MOP z pasem rozdziału (wskazano 3szt. słupów oświetleniowych na MOP i 3szt. słupów oświetleniowych na pasie rozdziału należącego do MOP). Prosimy o określenie ilości słupów oświetleniowych (dla których należy przeprowadzić pomiary grubości warstwy cynku) na pozostałych obiektach tj. węzły, PPO, SPO i OUA.

**PROSZĘ DODAĆ:**

**Węzły: razem 3 wybrane słupy ze wszystkich łącznic węzła i razem 3 słupy wybrane ze wszystkich w pasie rozdziału węzła**

**PPO, SPO i OUA: po 3 słupy na każdym obiekcie**

5. Dotyczy karty serwisowej stacji transformatorowej średniego napięcia. W której pozycji rozliczeniowej należy uwzględnić koszty oględzin stacji/transformatora dla cyklu "termin wykonania: raz w roku" ?

**POZYCJA PRZEOCZONA, proszę dodać jako Lp.11 w tabeli w Załączniku nr 3, „Oględziny stacji transformatorowej i transformatora SN” ,częstotliwość raz w roku**

6. Dotyczy karty serwisowej stacji transformatorowej średniego napięcia. Prosimy o potwierdzenie, że koszty oględzin stacji/transformatora dla cyklu "termin wykonania: raz na 5 lat" należy uwzględnić w poz. 7 "Załącznika nr 3 do Umowy".

**TAK, POTWIERDZAMY, Pozycja 7 dotyczy przeglądów i pomiarów stacji transformatorowej – dodać „i transformatora SN” i obejmuje czynności wyszczególnione w Załączniku nr 8c punkty II. i IV. Oprócz tych czynności wykonywane będą w tym samym czasie wycenione osobno „Oględziny stacji transformatorowej i transformatora SN”.**

7. Dotyczy Załącznik nr 1 do Umowy - pkt. 1 i pkt. 10.

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać urządzeń na obiekcie: "Pas rozdziału Września (pod wiaduktem WD-41).

**TAK, POTWIERDZAMY, nie należy ich uwzględniać, zostaną zlikwidowane.**

8. Dotyczy Załącznik nr 1 do Umowy - pkt. 1.

Dla poz. 21 AOP Węzeł Dębina przyjęto 4 szafki oświetleniowe natomiast winno być 5 - brakuje szafka oświetleniowa dla oświetlenia pod wiaduktem kolejowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**TAK, jest 5 szafek oświetleniowych, należy dodatkowo uwzględnić przeoczoną szafkę 3S5 zasilającą oprawy pod wiaduktem kolejowym przy jezdniach autostrady.**

9. Dotyczy Załącznik nr 1 do Umowy - pkt. 1.

Dla poz. 26 Węzeł P-ń Zachód/Głuchowo przyjęto 1 szafkę oświetleniową natomiast winny być 2 (SO1 i SO2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**TAK, PRZEOCZONA została szafka SO2, proszę poprawić na 2 szafki**

10. Dotyczy Załącznik nr 1 do Umowy - pkt. 1.

Dla poz. 35 OUA Bolewice przyjęto 2 szafki oświetleniowe natomiast winna być 1 (SO1). Szafka oświetleniowa SO2 dotyczy oświetlenia węzła Nowy Tomyśl, który jest poza zakresem przedmiotowych robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Został popełniony błąd, na terenie OUA stoją 2 szafki ale tylko SO1 dotyczy oświetlenia objętego umową. Szafka SO2 nie jest objęta umową. Proszę poprawić na 1 szafkę**

11. Z uwagi na powyższe prosimy o wydłużenie terminu na złożenie oferty cenowej o 4 dni.

**Przedłużamy termin składania ofert.**