Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp, na zadanie Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: **„Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”.**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień zapisów treści SWZ jn:

**Pytanie nr 1**

„W PFU pkt .1.4 opisu przedmiotu zamówienia ustęp 10 znajduje się „*zapis „budowę urządzeń ochrony środowiska jakie okażą się niezbędne*”. Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona – odpowiedź na pytanie nr 3 opublikowana w dniu 09.11.2023r.,(wyjaśnienia i zmiana zapisów treści SWZ z dnia 09.11.2023r., RZP.271.1.20.2023.MZI). Poniżej treść odpowiedzi:

*„Opis wymagań odnośnie urządzeń służących ochronie środowiska wg PFU - pkt 2.3.3 lit. g), l), n).*

*Zgodnie z powyższym Zamawiający przewiduje:*

*- konieczność zastosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane
 z projektowanych jezdni. Zamawiający nie przewiduje:*

*- konieczności budowy ekranów akustycznych.*

*Wykonawca w oparciu o podane przez Zamawiającego dane, w szczególności parametry techniczne dróg (ich klasy techniczne) oraz własne doświadczenie winien przewidzieć w cenie ofertowej typy
i koszty budowy urządzeń ochrony środowiska właściwe dla dróg objętych zamówieniem”.*

**Pytanie nr 2:**

„W PFU pkt. 1.4 opisu przedmiotu zamówienia ustęp 16 znajduje się zapis dotyczący oczyszczenia i udrożnienia odbiorników w zakresie odprowadzenia wody. Jakie odbiorniki miał Zamawiający na myśli i jak szeroki zakres ich oczyszczenia”.

**Odpowiedź:**

 Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona –odpowiedź na pytanie nr 11, opublikowana w dn. 09.11.2023r., (wyjaśnienia i zmiana zapisów treści SWZ z dnia 09.11.2023r., RZP.271.1.20.2023.MZI). Poniżej treść odpowiedzi:

*„W ramach przedmiotowego PFU przewiduje się, że odprowadzenie wód opadowych/roztopowych z projektowanego odcinka drogowego może następować do istniejących sieci kanalizacji deszczowej. Jeżeli na etapie wykonawstwa okaże się, że niezbędne jest np. udrożnienie odcinka istniejącej kanalizacji celem zapewnienia właściwego odbioru wód to takie roboty Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach ceny ofertowej. Wykonawca na bazie własnego doświadczenia oraz ewentualnej wizji w terenie powinien ocenić koszt i zakres tego typu robót.
W związku z zakresem jaki został przewidziany do realizacji w terenie (tj. budowy), Zamawiający nie przewiduje udrażniania innego typu obiektów lub odbiorników (w postaci np. rowów melioracyjnych)”.*

**Pytanie nr 3:**

„Ze względu na duże zróżnicowanie poziomu terenu w śladzie wskazanym dla nowego przebiegu drogi, niezbędnym jest określenie poziomu posadowienia przyszłych planowanych obiektów budowlanych (rysunek poglądowy w załączeniu). Prosimy o podanie planowanego poziomu posadowienia budynków osiedla mieszkalnego do realizacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada danych odnośnie poziomu posadowienia budynków osiedla mieszkalnego planowanego do budowy. Wykonawca na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej dla ulicy Okrzei jest zobowiązany do jej uzgodnienia z inwestorem budowy osiedla mieszkaniowego.

**Powyższe wyjaśnienia zapisów treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**