**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZABUDOWY URZĄDZENIA**

1. Dostawa aktywnego kompensatora energii biernej ASVG o mocy minimum 75kVar, 3x400V z funkcją filtracji harmonicznych lub równoważny.
2. Dostawa i montaż 3 szt. przekładników prądowych dobranych do mocy kompensatora.
3. Wymiana okablowania do kompensatora.
4. W zakres usługi wchodzi, dostawa urządzenia, montaż, uruchomienie urządzenia oraz demontaż i utylizacja istniejącej baterii kondensatorów.
5. Miejsce zabudowy: Oczyszczalnia Ścieków „Południe” 41-948 Piekary Śląskie przy ul. Przyjaźni.
6. W sprawie przedmiotowego zamówienia informacji udziela Pan Marek Strugała nr tel: 609 532 332.
7. Okres gwarancji winien wynosić co najmniej 24 miesiące.
8. Termin dostawy i montażu niniejszego urządzenia – 6 tygodni od daty podpisania umowy.
9. W dniu podpisania protokołu odbioru należy dostarczyć kartę gwarancyjną, dokumentację techniczną (DTR, instrukcja obsługi, certyfikat CE) dostarczonego przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą towaru oraz ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub szkody do chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne.