***Zał. nr 1 do SWZ***

**O.271.9.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego typu BUS z przeznaczeniem dla Gminy Łapy.

2. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, musi odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi być zgodny z ofertą Wykonawcy.

3. Definicja pojazdu nowego zawarta jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023, poz. 1570 z późn. zm.) art. 2 pkt 10 lit a.

4. W przypadku sprzedaży przez dealera samochodu, przeznaczonego do jazd testowych/próbnych, Zamawiający uzna że oferowany przez Wykonawcę samochód spełnia warunki zamówienia, chociażby został zarejestrowany przez Wykonawcę w związku z dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego na potrzeby jazd testowych/ próbnych.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie Gminy Łapy.

8. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie prawem wymagane dokumenty w celu jego zarejestrowania lub przerejestrowania.

9. Przedmiot zamówienia zostanie zarejestrowany/ przerejestrowany przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.

10. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

12. Zamawiający wymaga minimalnych następujących okresów gwarancji na wykonany przedmiot umowy:

* długość okresu gwarancji na powłoki lakiernicze - minimum 48 miesięcy
* długość okresu gwarancji na perforację nadwozia - minimum 48 miesięcy
* długość okresu gwarancji na główne podzespoły samochodu – minimum 24 miesiące; wymagany okres gwarancji jest jednocześnie kryterium oceny ofert.

**Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

Kod główny: 34110000-1 Samochody osobowe

Kody dodatkowe: 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych:

**Wymagania Zamawiającego**

1. Samochód fabrycznie nowy.

Definicja pojazdu nowego zawarta jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023, poz. 1570 z późn. zm.) art. 2 pkt 10 lit a. - nowy środek transportu to środek transportu przeznaczony do transportu osób lub towarów: „pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta”

2. W przypadku sprzedaży przez dealera samochodu, przeznaczonego do jazd testowych/próbnych, Zamawiający uzna że taki samochód spełnia warunki, chociażby został zarejestrowany w związku z dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego na potrzeby jazd testowych/ próbnych.

3. Ilość miejsc 9 (8+1).

4. Typ nadwozia: bus.

5. Pojemność skokowa: min 1500 cm3 nie więcej niż 3000 cm3.

6. Moc silnika: min 80 KW.

7. Rodzaj silnika: wysokoprężny.

8. Skrzynia biegów – przekładnia automatyczna lub manualna z przednim napędem

9. Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu- EURO 6.

10. Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg.

11. Całkowita długość pojazdu: min 5700 mm – max 7000 mm.

12. Wysokość całkowita: min 2300 mm.

13. Kolor nadwozia: dowolny.

14. Wspomaganie układu kierowniczego.

15. Światła do jazdy dziennej.

16. Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami, ochrona przed zatrzaśnięciem kluczyka.

17. Tylne drzwi unoszone lub dwuskrzydłowe z szybami ogrzewanymi, przyciemnianymi i wycieraczkami.

18. Boczne drzwi przesuwne minimum po prawej stronie pojazdu przeszklone.

19. Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy i pasażera jednym naciśnięciem przycisku.

20. Przedział pasażerski przeszklony. Szyby przyciemnione.

21. Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone ręcznie lub automatycznie przed otwarciem podczas jazdy.

22. Hak holowniczy.

23. Kierownica z regulacją wysokości i głębokości.

24. Wykładzina podłogowa przedziału ładunkowego.

25. Zbiornik paliwa o pojemności min. 65 dm3

26. Immobiliser.

27. Systemy:

1) ABS z systemem kontroli trakcji

2) ESC – elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy.

3) EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym.

4) EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania.

5) HSA - system wspomagania ruszania pod górę.

6) System monitorowania ciśnienia w oponach.

7) Klimatyzacja automatyczna lub manualna – fabryczna.

8) System wspomagania parkowania – czujniki parkowania tył i przód wraz z kamerą

cofania.

9) TVC - układ poprawiający stabilność na zakrętach.

28. Trzypunktowe pasy bezwładnościowe na wszystkich miejscach siedzących.

29. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

30. Fotele: I rząd foteli (fotel kierowcy z regulacją w 4 kierunkach, regulacją odcinka lędźwiowego z podłokietnikiem wewnętrznym); II rząd foteli (3 indywidualne fotele lub 3-osobowa ławka z pochylanym oparciem); III rząd foteli (3 indywidualne fotele lub 3-osobowa ławka z pochylanym oparciem).

31. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, poduszki boczne, kurtyny powietrzne.

32. Klimatyzacja automatyczna lub manualna części pasażerskiej.

33. Dywaniki podłogowe – przód i przed każdym rzędem siedzeń.

34. Chlapacze przednie i tylne.

35. Lusterka zewnętrzne składane, sterowane elektrycznie.

36. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego

pierwszą rejestrację.

37. Oferowana długość okresu gwarancji na powłoki lakiernicze - minimum 5 lata

38. Oferowana długość okresu gwarancji na perforację nadwozia - minimum 5 lat.

39. Oferowana długość okresu gwarancji mechanicznej głównych podzespołów samochodu bez względu na limit kilometrów (silnik, skrzynia biegów, zawieszenie) – minimum 2 lata; wymagany okres gwarancji jest jednocześnie kryterium oceny ofert.

40. Sprzedawca składając ofertę wyraża zgodę na montaż przez Zamawiającego elektrycznego mechanizmu otwierania drzwi bocznych przesuwanych – strona prawa – sterowanego pilotem i przyciskiem na desce rozdzielczej oraz elektrycznie wysuwanego stopnia wejściowego przy drzwiach bocznych przesuwanych – strona prawa – sterowanego przyciskiem na desce rozdzielczej, sprzężonego z otwieraniem bocznych drzwi – co nie spowoduje utraty gwarancji pojazdu na powłoki lakiernicze i perforację nadwozia.