Nowy Tomyśl, dnia 21 czerwca 2021 roku

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.10.2021**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**w postępowaniu pn.:**

**„*Budowa drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl*”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**Wykonawca nr 1**

**Pytanie:**

*Dzień dobry, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy podana ilość drzew do wycinki - 24 szt wg pozycji nr 2 przedmiaru jest ilością całkowitą? Proszę również o informację czego dotyczy pozycja nr 3 przedmiaru?*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający informuje, że pozycja nr 2 dotyczy drzew o średnicy pni powyżej 75 cm i nie jest to ilość ostateczna, ponieważ pozycja nr 3 dotyczy obszaru zalesionego bez wskazania dokładnej liczby drzew do usunięcia na terenie objętym inwestycją.

**Wykonawca nr 2**

**Pytanie:**

*Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:*

*- przekrój podłużny projektowanej drogi i ścieżki rowerowej,*

*- tabelę robót ziemnych.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający publikuje dokumenty w postaci:

1. Przekroju podłużnego drogi nr 3.1.,
2. Przekroju podłużnego drogi nr 3.2.,
3. Przekroju podłużnego drogi nr 3.3.,
4. Tabeli robót ziemnych nr 6.1.,
5. Tabeli robót ziemnych nr 6.2.

**Wykonawca nr 3**

**Pytanie:**

*Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień:  
1. Decyzja ZDRID mówi o budowie oświetlenia ulicznego: ponieważ brak jest przedmiarów i projektów dla tego zakresu prac, prosimy o potwierdzenie że w zakresie niniejszego postępowania nie ma budowy oświetlenia.  
2. W przedmiarze branży telekomunikacyjnej w pozycji 14 „Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym” widnieje ilość 190m, natomiast z projektu wynika, że kabla abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,6 należy wybudować 510m; prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

**Odpowiedź:**

1. W zakresie niniejszego zadania nie ma oświetlenia drogowego.
2. Ilość kabla abonenckiego, po korekcie, należy przyjąć na 197mb. Rozbieżność spowodowana jest uwzględnieniem budowy kolejnego etapu (rondo), stanowiącego połączenie z drogą wojewódzką.