**Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Ilość** |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe | 2 |

1. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu |
|  | Opis urządzenia | Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne (kolorowa kopiarka/drukarka sieciowa/kolorowy skaner sieciowy/FAX) |
|  | Technologia druku | Laserowa |
|  | Wydajność tonera startowego | Mono – min. 1400 str., kolor – min. 1200 str. |
|  | Wydajność tonera startowego | Mono – min. 6300 str., kolor – min. 3500 str. |
|  | Pamięć RAM | Min. 512 Mb |
|  | Dopuszczalne miesięczne obciążenie | Do 40000 str. |
|  | Parametry druku | * Rozdzielczość druku min. 600x600 * Szybkość druku co najmniej 27 str./min * Automatyczne drukowanie dwustronne |
|  | Parametry faksu | Modem faksu o prędkości transmisji danych min. 33,6 kbps |
|  | Parametry skanera | * Automatyczny podajnik dwustronny * Skanowanie na e-mail * Optymalna rozdzielczość skanowania 600x600 dpi * Skanowanie do plików w formacie: TIFF, JPEG, PDF, PDF przeszukiwalny |
|  | Parametry kopiowania | * Rozdzielczość kopiowania min. 60x600 * Szybkość kopiowania co najmniej 27 str./min. * Zakres skalowania min. 25% , max. 400% * Automatyczne kopiowanie dwustronne * Pojemność podajnika automatycznego (ADF) – do 50 arkuszy * Pojemność podajnika głównego – do 250 arkuszy * Możliwość drukowania kopert * Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, koperty, etykiety * Obsługiwane rozmiary nośników: min. A4 i A5, koperty min. C5 i DL |
|  | Obsługiwane standardy komunikacyjne | USB 2.0, Ethernet (10/100/1000) |
|  | Wymagania systemowe | Obsługiwane systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 w wersjach 32 i 64 bitowych |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |