**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**„****Zakup samochodu dostawczego”**

**Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie**

Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………,

które spełniają następujące parametry:

Fabrycznie nowy samochód dostawczy, wywrotka z podwójną kabiną z tylnym napędem, rok produkcji 2024, spełniający normę emisji spalin EURO VI, posiadający co najmniej 6 miejsc siedzących, klimatyzację oraz manualną skrzynię biegów.

**1. Wymagane warunki techniczne pojazdu:**

**1.1. nadwozie:**

* wywrotka z podwójną kabiną
* wywrot min. jednostronny
* szyby przednie sterowane elektrycznie
* stała ścianka działowa z oknem
* samochód lakierowany fabrycznie
* klimatyzacja min. manualna
* dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t

**1.2. silnik i napęd:**

* pojemność minimalna 2000 cm3 ,
* rodzaj paliwa: olej napędowy
* norma emisji spalin: EURO VI
* napęd na oś tylną (koła bliźniacze)
* skrzynia biegów: manualna
* zbiornik paliwa min. 70l.
* liczba drzwi: 4
* silnik wysokoprężny

**1.3. bezpieczeństwo:**

* lusterka zewnętrzne regulowane
* światła do jazdy dziennej LED
* sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa (kierowca i pasażerowie)

**1.4. koła i ogumienie:**

* opony letnie lub wielosezonowe – 6 szt.
* dodatkowo kpl. opon zimowych – 6 szt.
* koło zapasowe standardowe
* koła stalowe min. 16”

**1.5. wnętrze pojazdu:**

* Liczba miejsc siedzących min. 6

**1.6. wyposażenie dodatkowe:**

* centralny zamek
* immmobiliser
* radioodtwarzacz
* dywaniki podłogowe gumowe
* belka sygnalizacyjna LED – świecąca w kolorze pomarańczowym, na belce wymagane oznaczenie „SŁUŻBA DROGOWA”
* oklejenie ostrzegawcze folią odblaskową II generacji w kolorze żółtym z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”, po obu stronach kabiny pojazdu
* oklejenie tylnej burty folią ostrzegawczą II generacji w kolorze białym i czerwonym ( skosy )
* plandeka do przykrycia materiałów sypkich, mocowana po zewnętrznej stronie burty

**1.7. przestrzeń ładunkowa:**

* minimalna długość przestrzeni ładunkowej: 2700 mm

Samochód spełnia wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz odpowiada warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022z późn. zm.)

**Wszystkie zastosowane w pojazdach materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz muszą spełniać normy i przepisy.**