Nowy Tomyśl, dnia 14 lipca 2023 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.35.2023**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie***: Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego grubowarstwowego powinien wynosić grubowarstwowego 36 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 84 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o wyłączenie z kryterium oceny ofert - okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyłącza z kryterium oceny ofert okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome. Okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego wykonanego w ramach umowy wynosi 36 miesięcy.** **Zamawiający dodaję w § 10 załącznika nr 8 do SWZ ust. 1.1 o następującym brzmieniu:**

**1.1 Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy, na wykonane oznakowanie poziome, liczony od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.**

1. **Pytanie***: Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.*

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że opinia geotechniczna została zamieszczona wraz z wyjaśnieniami SWZ i stanowi załącznik nr 1 do SWZ.**

1. **Pytanie***: W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanki AC16P,KR3 - lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z aktualnym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.*

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza w omawianym przypadku zastosowanie asfaltu 35/50.**

1. **Pytanie***: W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy wiążącej z AC16W,KR3. W opisie technicznym wskazano asfalt 50/70, natomiast D.05.03.05b dopuszcza również inne lepiszcza. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z treścią SST i przywołanym w niej dokumentem WT2-2010 (aktualne wyd.WT-2014) oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.*

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza w omawianym przypadku zastosowanie asfaltu 35/50.**

1. **Pytanie***: Dotyczy D.05.03.05a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 5.8, tab. 14 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11S,KR1-2 na 1,0-4,5% oraz AC11S,KR3-4 na 2,0-5,0%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.8 i 9, Lp.1). Obecne zapisy są niespójne i nie pozwalają zagęszczać każdej mieszanki do 100%. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."*

**Odpowiedź:** **Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 5.8, tab. 14 w zakresie wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie AC11S, KR1-2 na 1,0-4,5% oraz AC11S, KR3-4 na 2,0-5,0% dot. pozycji D.05.03.05a. Warstwy należy zagęszczać w 100%.**

1. **Pytanie***: Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA
i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2014 dot. pozycji D.05.03.05a, D.05.03.05b.**

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Uzupełnia zawartość zał. nr 1 do SWZ o opinie geotechniczna:**

**Było:**

XXV. Załączniki do SWZ

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (decyzja ZRID)

**Jest:**

XXV. Załączniki do SWZ

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (decyzja ZRID) i opinią geotechniczną

1. **Zamawiający dodaję w § 10 załącznika nr 8 do SWZ ust. 1.1 o następującym brzmieniu:**

1.1 Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy, na wykonane oznakowanie poziome, liczony od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
**15 sierpnia 2023 r.,** tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

**Jest:**

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
**17 sierpnia 2023 r.,** tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2.Ofertę należy złożyć w terminie **do 17 lipca 2023 r. do godziny 09:30** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 lipca 2023 r. o godzinie 10:30**”.

**Jest:**

„2.Ofertę należy złożyć w terminie **do 19 lipca 2023 r. do godziny 09:30** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 lipca 2023 r. o godzinie 10:30**”.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

* Opinia geotechniczna