Pabianice, dnia 31.05.2022 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

**IF.272.9.2022**

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa wykonawcy

............................................................

adres wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udziałw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29”** przeprowadzonego w trybie **podstawowym**, działając napodstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści SpecyfikacjiWarunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy boiska zamiast:

- betonowej 15 cm

- podkładu z chudego betonu gr. 5 cm podbudowę przepuszczalną uwarstwioną :

- kruszywo łamane 0/31,5 mm grubości 15 cm

- podbudowa elastyczna ET gr. 35 mm

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający dopuszcza wykonanie boiska na proponowanej w pytaniu podbudowie z kruszywa.

**Pytanie nr 2**

W części opisowej projektu opisano obrzeża wokół boiska jako obrzeża systemowe z nakładka elastyczną. To bardzo drogie rozwiązanie znacząco podnoszące koszt inwestycji.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiennie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm pokrytych warstwą poliuretanu gr. 8 mm ( górna warstwa EPDM systemu nawierzchni poliuretanowej 2s).

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający dopuszcza wykonanie obrzeży pokrytych warstwą poliuretanu.

**Pytanie nr 3**

W oparciu o udostępnioną dokumentację mamy wątpliwości co do możliwości dojazdu sprzętem ciężkim do terenu inwestycji. Czy Zamawiający może potwierdzić, że do terenu prac jest możliwy dojazd sprzętem ciężkim?

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający informuje, że jest możliwość dojazdu sprzętem ciężkim od strony dziedzińca szkoły lub poprzez rozbiórkę przęsła ogrodzenia.

**Pytanie nr 4**

W części opisowej projektu Projektant podaje wymagania dla nawierzchni poliuretanowej niezgodne z obowiązująca normą PN EN 14877:2014 . Niektóre parametry są ograniczone do przedziałów wartości wykluczając nawierzchnie o znacznie lepszych parametrachużytkowych: przykładowo parametr wytrzymałości na rozciąganie ograniczono do przedziału : 0.55 – 0,80 MPa , gdzie norma PN -EN 14877:2014 określa :≥ 0,4 MPa , a większość producentów nawierzchni spełnia wymagania w tym zakresie ≥ 0,81 MPa (oczywistym jest ,że im większa rozciągalność nawierzchni tym nawierzchnia jest lepsza!).

W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie wszystkich dostępnych na rynku nawierzchni poliuretanowych typu „2s” posiadających

- wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 ( parametry nawierzchni poliuretanowej) -      wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 ( zawartość związków chemicznych)  
-      atest higieniczny PZH  
-      karta techniczna potwierdzona przez Producenta  
-      autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na przedmiotowa inwestycję celem potwierdzenia gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający informuje, że dokumentacja określa szczegółowe wymagania co do nawierzchni i dokumentów jakie są wymagane.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski