Strona tytułowa obmiaru

**„Wynajem pojazdów transportowych i maszyn budowlanych z obsługą operatorską”**

**GMINA KOBYLNICA**

Branża: roboty drogowe

Rodzaj: przedmiar

**Wspólny słownik zamówień**:

**45500000-2** - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

**60100000-9** - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

**77112000-8** - Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem

**Inwestor:**

Gmina Kobylnica – Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

ul. Wodna 20/2

76-251 Kobylnica

**Sporządziła:** Aurelia Zielkowska- Kisiel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu/maszyny** | **Obmiar** | **Jednostka** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | samochód ciężarowy o ładowności minimum 12 ton | 260 | rbh |
| 2. | ciągnik o mocy min. 80 KM z przyczepą o ładowności minimum 12 ton | 77 | rbh |
| 3. | ładowarko – spycharka o pojemności łyżki minimum 1,3 m3 | 3300 | rbh |
| 4. | minikoparka na gąsienicach | 50 | rbh |
| 5. | koparka gąsienicowa o mocy silnika minimum 120kW o pojemności łyżki minimum 1,3 m3 i łyzką skarpową o szerokości minmum 2m | 10 | rbh |
| 6. | koparka kołowa o mocy silnika minimum 99 kW o pojemności łyzki minimum 0,8 m3 i łyzką skarpową o szerokości minimum 2m | 40 | rbh |
| 7. | ciągnik o mocy w przedziale od 30 do 40 KM/oraz od 25,8- do 30 KW, z kosiarką bijakową o szerokości koszenia min. 800 mm, zasięgu koszenia min. 3 m | 250 | rbh |
| 8. | ciągnik o mocy 95 kW(120 KM) z kosiarką bijakową przystosowany do koszenia rowów i poboczy o szerokości roboczej min.1,20 m | 1000 | rbh |
| 9. | ciągnika o mocy w przedziale od 30 do 40 KM z odchwaszczarką o szerokości minimum 800 mm | 1000 | rbh |
| 10. | samochód ciężarowy o ładowności minimum 24 tony | 6 | rbh |