**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: **„Wynajem pojazdów transportowych i maszyn budowlanych z obsługą operatorską”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość**  **[szt.]** | **Sposób wykorzystania sprzętu** | **Szacunkowy obmiar pracy sprzętu [rbh]** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Samochód ciężarowy o ładowności minimum 12 ton | 1 | Przewożenie materiałów budowlanych wskazanych przez Zamawiającego z miejsca oraz do miejsca wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 260 |
| 2 | Ciągnik o mocy minimum 80 KM z przyczepą o ładowności minimum 12 ton | 1 | Przewożenie materiałów budowlanych wskazanych przez Zamawiającego z miejsca oraz do miejsca wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 77 |
| 3 | Ładowarko – spycharka o pojemności łyżki minimum 1,3 m3 | 1 | Roboty związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie gminy Kobylnica. Operator będzie świadczył prace polegające na wykonywaniu wykopów, załadunku i przemieszczaniu mas ziemnych, przewożeniu urobku, rozplantowaniu materiału, drobne roboty ziemne przy remontach dróg gruntowych, na terenie Gminy Kobylnica | 3 300 |
| 4 | Minikoparka na gąsienicach | 1 | Drobne prace ziemne na bardzo lekkim gruncie i w miejscach trudnodostępnych, w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 50 |
| 5 | Koparka gąsienicowa o mocy silnika minimum 120 kW, o pojemności łyżki minimum 1,3 m3 i łyżką skarpową o szerokości minimum 2 m | 1 | Prace na lekkim gruncie i w miejscach trudnodostępnych, w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 10 |
| 6 | Koparka kołowa o mocy silnika minimum 99 kW, o pojemności łyżki minimum 0,8 m3 i łyżką skarpową o szerokości minimum 2 m | 1 | Prace w gruncie, w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 40 |
| 7 | Ciągnik o mocy w przedziale od 30 do 40 KM z kosiarką bijakową o szerokości koszenia minimum 800 mm, zasięgu koszenia minimum 3 m | 1 | Koszenie traw w miejscach wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 250 |
| 8 | Ciągnik o mocy w przedziale od 100 do 135 KM z kosiarką bijakową, przystosowany do koszenia rowów i poboczy o szerokości roboczej minimum 1,20 m | 1 | Koszenie traw w miejscach wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 1 000 |
| 9 | Ciągnik o mocy w przedziale od 30 do 40 KM z odchwaszczarką o szerokości minimum 800 mm | 1 | Odchwaszczanie dróg i chodników wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 1 000 |
| 10 | Samochód ciężarowy o ładowności minimum 24 tony | 1 | Przewożenie materiałów budowlanych wskazanych przez Zamawiającego z miejsca oraz do miejsca wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na terenie Gminy Kobylnica | 6 |

1. **Zamawiający zastrzega, iż:**
2. do czasu pracy sprzętu nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca pracy wskazanego przez Zamawiającego i powrotu do miejsca wyznaczonego przez Wykonawcę oraz czasu postoju w związku z awarią sprzętu w miejscu wykonywania pracy,
3. ilości godzin pracy sprzętu wskazane w kol. 5 są ilościami szacunkowymi, a realizacja umowy i jej rozliczanie następować będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego.