# Część D- Dostawa monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.)

Zamawiający przewiduje zakup nowego monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego   
o minimalnych parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Charakterystyka kopiarki | Opis wymaganego parametru |
| 1 | Prędkość kopiowania | Min. 25 stron A4/min mono |
| 2 | Rozdzielczość kopiowania | 2400 dpi x 600 dpi |
| 3 | Pamięć | Min. 4 GB RAM |
| 4 | Dysk twardy | Min. 320 GB |
| 5 | Format oryginału | od A5 do A3 |
| 6 | Format kopii | od A5 do A3 |
| 7 | Czas nagrzewania | Max. 15 sekund |
| 8 | Czas pierwszej kopii | Max. 5 sekund |
| 9 | Kopiowanie ciągłe | od 1 do 999 |
| 10 | Gramatura papieru | Min. 52– 256 g/m2 |
| 11 | Natężenie obrazu | automatyczne i ręczne |
| 12 | Zoom | 25% do 400% , w krokach, co 1 % |
| 13 | Inne funkcje | tryb foto, auto wybór papieru, auto przełączanie podajników papieru, auto start, kierunkowa zmiana rozmiaru, rotacja obrazu, sortowanie elektroniczne |
| 14 | Kody dostępu dla użytkowników | Min. 999 kodów |
| 15 | Podajniki na papier | Min. Trzy uniwersalne zasobniki na papier od A5 do A3 na min. 3200 arkuszy 80 g/m2 |
| 16 | Obsługa | Min. Kolorowy panel LCD 10,1 cala w języku polskim |
| 17 | Dupleks | Min. od A5R do A3 o gramaturze 60-256 g/m2 |
| 18 | Automatyczny podajnik oryginałów | Min. do 300 arkuszy, od A5R-A3, 35-157g/m2 |
| 19 | Dodatkowy zasobnik na papier | Min. zasobnik na papier A4, min. 2000 arkuszy od 64-105/m2 |
| 20 | Gniazdo USB | Bezpośrednie drukowanie z nośników |
| 21 | Finiszer wewnętrzny | pojemność min. 600 arkuszy, zszywanie wielopozycyjne do 50 arkuszy, dziurkowanie, |
| **Lp.** | **Charakterystyka drukarki** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1 | Prędkość | Min. 25 strony A4 /min kolor i mono |
| 2 | Jakość druku | Min. 2400 dpi x600 dpi |
| 3 | Pamięć | Min. 4 GB RAM |
| 4 | Języki opisu strony | Min. XPS, PCL6 i PostScript3 |
| 5 | Interfejs | USB 2.0 High Speed |
| 6 | Zgodne systemy operacyjne | Min. Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bity), Mac OS X10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
| 7 | Protokoły sieciowe | Min. TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios po TCP/IP |
| 8 | Druk mobilny | Min. AirPrint, Mopria Print Services, GoogleCloud Print |
| 9 | Czytnik | Urządzenie powinno posiadać czytnik kart zbliżeniowych MIFARE. |
| **Lp.** | Charakterystyka skanera | Opis wymaganego parametru |
| 1 | **Prędkość skanowania** | **Min. do 240 skanów A4/min /mono i kolor** |
| 2 | Formaty plików | JPG, wielostronicowy/jednostronny TIFF, XPS/PDF, Slim PDF, zabezpieczony PDF, , przeszukiwany PDF, edytowanie plików DOC, XLS, RTF, TXT |
| 3 | Typ oryginałów | tekst, foto, tekst+foto, |
| 4 | Rozmiar oryginałów | od A5 do A3 |
| 5 | Rozdzielczość | Min. 600 dpi, kolor (8 bit) lub mono |
| Lp | Charakterystyka faksu | Opis wymaganego parametru |
| 1 | Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
| 2 | Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| 3 | Pamięć | 1 GB |
| 4 | Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Dodatkowe minimalne wymagania dla wszystkich GRUP** |
| 1 | Możliwość gromadzenia dokumentów na chronionym dysku twardym, dystrybucja dokumentów, wydruk na żądanie, indywidualne ustawienie prac i obiegu dokumentów, podgląd skanowanych dokumentów, wydruk poufny, skanowanie do zabezpieczonego formatu PGF, filtrowanie adresów IP i MAC, obsługa LDAP |
| 2 | Urządzenie musi zawierać pełnowydajne materiały eksploatacyjne. |
| 3 | Wykonawca dostarczy razem z urządzeniem 25 kart Mifare. |
| 4 | Gwarancja 36 miesięcy.  Gwarantowany czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii 8 godzin roboczych.  Dostawca podczas awarii dłuższej niż 12 godzin roboczych zapewni urządzenie zastępcze.  Sprzedawca musi posiadać autoryzację producenta na oferowane urządzenia.  Zdalne, bezpłatne monitorowanie serwisowe urządzenia poprzez wykorzystanie sieci użytkownika.  (automatyczne powiadamianie użytkownika e-mailem o licznikach kopii/wydruków, rozliczanie kont poszczególnych użytkowników) |