# Część D- Dostawa monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.)

Zamawiający przewiduje zakup nowego monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego
o minimalnych parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Charakterystyka kopiarki | Opis wymaganego parametru |
| 1 | Prędkość kopiowania  | Min. 25 stron A4/min mono |
| 2 | Rozdzielczość kopiowania | 2400 dpi x 600 dpi |
| 3 | Pamięć | Min. 4 GB RAM |
| 4 | Dysk twardy | Min. 320 GB |
| 5 | Format oryginału | od A5 do A3 |
| 6 | Format kopii | od A5 do A3  |
| 7 | Czas nagrzewania | Max. 15 sekund |
| 8 | Czas pierwszej kopii | Max. 5 sekund |
| 9 | Kopiowanie ciągłe | od 1 do 999 |
| 10 | Gramatura papieru | Min. 52– 256 g/m2 |
| 11 | Natężenie obrazu | automatyczne i ręczne |
| 12 | Zoom | 25% do 400% , w krokach, co 1 % |
| 13 | Inne funkcje | tryb foto, auto wybór papieru, auto przełączanie podajników papieru, auto start, kierunkowa zmiana rozmiaru, rotacja obrazu, sortowanie elektroniczne |
| 14 | Kody dostępu dla użytkowników | Min. 999 kodów |
| 15 | Podajniki na papier | Min. Trzy uniwersalne zasobniki na papier od A5 do A3 na min. 3200 arkuszy 80 g/m2  |
| 16 | Obsługa | Min. Kolorowy panel LCD 10,1 cala w języku polskim  |
| 17 | Dupleks | Min. od A5R do A3 o gramaturze 60-256 g/m2 |
| 18 | Automatyczny podajnik oryginałów  | Min. do 300 arkuszy, od A5R-A3, 35-157g/m2 |
| 19 | Dodatkowy zasobnik na papier  | Min. zasobnik na papier A4, min. 2000 arkuszy od 64-105/m2  |
| 20 | Gniazdo USB | Bezpośrednie drukowanie z nośników  |
| 21 | Finiszer wewnętrzny  | pojemność min. 600 arkuszy, zszywanie wielopozycyjne do 50 arkuszy, dziurkowanie,  |
| **Lp.** | **Charakterystyka drukarki** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1 | Prędkość  | Min. 25 strony A4 /min kolor i mono |
| 2 | Jakość druku | Min. 2400 dpi x600 dpi |
| 3 | Pamięć | Min. 4 GB RAM |
| 4 | Języki opisu strony | Min. XPS, PCL6 i PostScript3 |
| 5 | Interfejs | USB 2.0 High Speed  |
| 6 | Zgodne systemy operacyjne | Min. Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bity), Mac OS X10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
| 7 | Protokoły sieciowe | Min. TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios po TCP/IP |
| 8 | Druk mobilny | Min. AirPrint, Mopria Print Services, GoogleCloud Print |
| 9 | Czytnik | Urządzenie powinno posiadać czytnik kart zbliżeniowych MIFARE. |
| **Lp.** | Charakterystyka skanera | Opis wymaganego parametru |
| 1 | **Prędkość skanowania** | **Min. do 240 skanów A4/min /mono i kolor** |
| 2 | Formaty plików | JPG, wielostronicowy/jednostronny TIFF, XPS/PDF, Slim PDF, zabezpieczony PDF, , przeszukiwany PDF, edytowanie plików DOC, XLS, RTF, TXT |
| 3 | Typ oryginałów | tekst, foto, tekst+foto,  |
| 4 | Rozmiar oryginałów | od A5 do A3 |
| 5 | Rozdzielczość | Min. 600 dpi, kolor (8 bit) lub mono |
| Lp | Charakterystyka faksu | Opis wymaganego parametru |
| 1 | Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
| 2 | Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| 3 | Pamięć | 1 GB |
| 4 | Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Dodatkowe minimalne wymagania dla wszystkich GRUP** |
| 1 | Możliwość gromadzenia dokumentów na chronionym dysku twardym, dystrybucja dokumentów, wydruk na żądanie, indywidualne ustawienie prac i obiegu dokumentów, podgląd skanowanych dokumentów, wydruk poufny, skanowanie do zabezpieczonego formatu PGF, filtrowanie adresów IP i MAC, obsługa LDAP |
| 2 | Urządzenie musi zawierać pełnowydajne materiały eksploatacyjne. |
| 3 | Wykonawca dostarczy razem z urządzeniem 25 kart Mifare. |
| 4 | Gwarancja 36 miesięcy.Gwarantowany czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii 8 godzin roboczych.Dostawca podczas awarii dłuższej niż 12 godzin roboczych zapewni urządzenie zastępcze.Sprzedawca musi posiadać autoryzację producenta na oferowane urządzenia.Zdalne, bezpłatne monitorowanie serwisowe urządzenia poprzez wykorzystanie sieci użytkownika.(automatyczne powiadamianie użytkownika e-mailem o licznikach kopii/wydruków, rozliczanie kont poszczególnych użytkowników) |