**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY KRUSZYWA**

**DO REMONTU DRÓG GMINNYCH W 2023r.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień :

CPV: 14212200-2 - kruszywo

 60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszywa :

- **część 1 o frakcji 8-16 mm** w szacunkowej ilości 1666 ton wraz z transportem
i wyładunkiem na placu zamawiającego tj. dz. Nr 59/11 obręb Markajmy i dz. nr 18/7 Długołęka według potrzeb zamawiającego z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg gminnych;

- **część 2 o frakcji 0-63 mm** w szacunkowej ilości 2500 ton wraz z transportem
i wyładunkiem na placu Zamawiającego tj. dz. Nr 59/11 obręb Markajmy i dz. nr 18/7 Długołęka według potrzeb zamawiającego z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg gminnych.

Podane ilości kruszywa są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy wg potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita szacunkowa wartość przedmiotu umowy.

1. **Opis wymagań szczegółowych związanych z przedmiotem zamówienia :**

Zamawiający wymaga następujących parametrów materiału, którego wymagania jakościowe składające się na jakość kruszywa zostały sformułowane poniżej – art.246 ust. 2 ustawy PZP.

1. **Kruszywo frakcji 8 – 16 mm**

Kruszywo o frakcji 8 – 16 mm musi odpowiadać poniższym wytycznym :

- kategoria uziarnienia wg PN-EN 933-1 Gc85/20 – kruszywo grube, przez sito górne *D* powinno przejść co najmniej 85% kruszywa, a przez sito dolne *d* nie więcej niż 20% (tj. nadziarna powinno być poniżej 15%, podziarna poniżej 20%);

1. **Kruszywo frakcji 0-63 mm**

Zawartość poszczególnych frakcji kruszywa w oferowanym materiale powinna być zgodna z poniższymi wytycznymi :

0-16 mm - 30% zawartości

16 mm-32 mm - 40% zawartości

1. mm-63 mm - 30% zawartości
2. Zamawiający dopuszcza niezgodność frakcji kruszyw ± 5%;
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Dostarczony materiał będzie odbierała osoba upoważniona przez Zamawiającego na podstawie druku Wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami zamawiającego i wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego materiału.
6. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia.** Zmiana wielkości zamówienia nie może być podstawą do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
7. Zgodnie z art.433 pkt 4 PZP wskazuje minimalną wartość świadczenia stron tj. 50.000,00 zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych) na każdą z części zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania badań laboratoryjnych dostarczonego materiału, a w przypadku dostawy materiału niezgodnego z zamówieniem dostawca pokryje koszty związane z badaniem, a za dostarczony materiał nie otrzyma zapłaty.
9. W przypadku opóźnienia przygotowania materiału należytej jakości zostanie naliczona kara pieniężna w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.
10. **Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego stwierdzenia dostawy materiału nienależytej jakości.**
11. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania dostaw w przeddzień ich wykonania.
12. Czas reakcji wykonawcy zamówienia na zlecenie dostawy przez zamawiającego –
1 dzień od daty zgłoszenia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia pojazdów.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
15. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
16. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.