**MODYFIKACJA Z 24.04.2023R. *Zał. nr 4 do SWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.**

Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną i zabudową typu skrzynia ładunkowa, dla potrzeb działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

***Dane techniczne i ogólne:***

1. Samochód dostawczy, podwójna kabina z zabudową typu skrzynia ładunkowa musi spełniać wymagania pojazdu do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
2. Fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023;
3. DMC do 3500 kg;
4. Wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - maksymalnie **10** litrów na 100 km.
5. **Norma emisji spalin** - EURO VI
6. Kierownica po lewej stronie (ruch prawostronny).

***Parametry samochodu:***

1. Pojazd samochodowy kategoria **M1** lub **N1** przeznaczony do przewozu osób i towarów. Kabina podwójna, 7 – osobowa (6+1);
2. Napęd na przednią oś;
3. Koła przód i tył w rozmiarze min. 225/65R16, jednakowe na wszystkich osiach, dwa komplety – letnie i zimowe z felgami;
4. ASR- system kontroli trakcji;
5. ESC – system kontroli toru jazdy;
6. Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana;
7. Poduszka powietrzna kierowcy;
8. Zbiornik paliwa min. 70 litrów, zbiornik adblue min. 20 litrów o ile adblue w tym pojeździe jest stosowane;
9. Elektrycznie regulowane szyby i lusterka;
10. Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją manualną,
11. Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową;
12. Światła przeciwmgielne przednie;
13. Prędkościomierz km/h, bez tachografu;
14. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi.

**Wyposażenie elektronika:**

1. Centralny zamek z pilotem w kluczyku;
2. Immobilizer
3. Radio
4. Zestaw głośnomówiący Bluetooth

**Parametry silnika:**

1. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem:
2. Moc min. – 160 KM;
3. Pojemność skokowa 1,95 – 2,3 L;
4. Rodzaj paliwa – olej napędowy;

***Skrzynia biegów:***

1. Mechaniczna (6 + 1).

***Wymagania dodatkowe:***

1. Hak do przyczepy fabrycznie zamontowany, przystosowany do przyczepy 2,5 t;
2. Belka świetlna LED (sygnalizacyjna) pomarańczowa – dwa punkty świetlne po bokach o zmiennej tonacji, część środkowa belki z włączeniem podświetlenia „ZDP KĘTRZYN”
3. Naklejka z napisem ROBOTY DROGOWE na tylnym borcie.
4. Skrzynka narzędziowa min 60 litrów;
5. Błotniki na koła tylne;
6. Zbiornik na wodę;
7. Dywaniki podłogowe;
8. Okno w tylnej ścianie kabiny;
9. Pojazd wyposażony w trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, klucz do kół, lewarek;
10. Instrukcja w języku polskim, książka serwisowa, książka pojazdu, świadectwo homologacji.

***Wymagania dotyczące gwarancji:***

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od daty dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego:
2. na cały samochód, kompletne podwozie i wszystkie układy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne, zgodnie z ogólnymi warunkami, bez limitu kilometrów – min. 2 lata /24 m-ce/
3. zabudowa i wszystkie jej podzespoły – min. 2 lata /24 m-ce/;
4. powłoki lakiernicze – min. 3 lata /36 m-cy/;
5. perforacje nadwozia – min. 6 lat /72 m-cy/
6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji serwisowej oferowanej marki samochodu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

**Wymagania dotyczące zabudowy – skrzynia ładunkowa:**

1. Wymiary skrzyni ładunkowej: dł. 3000–3400 mm, szerokość 2000–2200 mm, wysokość burt bocznych i tylnej 400 mm, burty boczne niedzielone z dolnymi zawiasami, burta przednia stała, plandeka, burta tylna z zawiasami, skrzynia wykonana z aluminium.

Kolor kabiny – **biały**

**Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: **22 tygodnie od dnia podpisania umowy,** *(skrócenie terminu wykonania w ramach kryteriów oceny ofert). Termin 22 tygodnie jest maksymalnym terminem wykonania (dostarczenia) przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym w ofercie.*

Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, przy ul. Bałtyckiej 20.

**Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Bezpłatne serwisowanie podstawowe pojazdu w ASO (między innymi wymiany podstawowych części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, filtrów itp., okresowe przeglądy) wymagane przez producenta w okresie min. dwóch lat (24 miesiące) lub do limitu przejechanych min. 40 000 km. / (długość bezpłatnego serwisu jest jednym z kryteriów oceny ofert, minimalny okres wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące lub do przejechanych 40.000 km, na podstawie złożonego oświadczenia w Formularzu ofertowym może zostać wydłużony do 36 miesięcy lub do przejechanych 60.000 km).
2. Przeszkolenie dwóch pracowników ZDP w Kętrzynie w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP.