Załącznik nr 1B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia część II

Samochód ciężarowy do wywozu śmieci

Podwozie:

- Podwozie dwuosiowe

- Rok produkcji 2014 lub młodszy

- Pojemność silnika nie większa niż 7500-8000 ccm

- Moc silnika 280-300 koni mechanicznych

- Norma emisji spalin – minimum Euro 6

- Automatyczna skrzynia biegów

- ABS, ASR

- Elektrycznie sterowane lustra i szyby

- Radio

- Klimatyzacja

- Blokada tylnego mostu

- Przebieg do 250 000 km

- Zawieszenie: przód i tył na poduszkach powietrznych

- Dopuszczalna masa całkowita konstrukcyjna min. 19 500 kg, administracyjna 18 000 kg

- Kabina dzienna

- Koła 22,5 cala

- Kabina w kolorze białym

- Pojazd sprawny technicznie, zarejestrowany na terenie RP z ważnym przeglądem technicznym

- 6-miesięczna gwarancja na pojazd i zabudowę

Zabudowa:

- Półokrągła o pojemności min 14-15 m3

- Zabudowa jednokomorowa

- Prasa ze zgniotem liniowym x 4

- Niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-1100 l, maksymalna wysokość 1m,

- 2 stopnie dla ładowaczy

- Podłoga wykonana ze stali nierdzewnej

- Kolor pomarańczowy

- Wyposażona w światła ostrzegawcze

- Centralne smarownie

Wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe

- Trójkąt ostrzegawczy

- Apteczka

- Gaśnica

- Podnośnik min. 10000 kg udźwigu

- Klucz do kół

Termin dostarczenia pojazdu wraz z zabudową do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.