**Specyfikacja techniczna – Lampa akumulatorowa BOSCH GLI 18V-1900 +STATYW+ŁADOWARKA+BATERIA**

 **Dane ogólne:**

* Urządzenie fabrycznie nowe
* Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne.
* Wszystkie elementy zestawu muszą pochodzić od jednego producenta.

 **Podstawowe dane techniczne:**

* Napięcie zasilania: **14,4**/**18V**
* Typ żarówek: **LED**
* Maksymalny strumień światła nie mniejszy niż: **1900 lm**
* Pojemność akumulatora: **5,0Ah Li-lon, 18V**
* Maksymalna robocza wysokość statywu nie mniejsza niż: **1400 mm**
* Maksymalny czas pracy 18 V: **100 min/Ah**

**Wyposażenie podstawowe zestawu**

* Ładowarka wielonapięciowa, szybka, 14,4/18V, czas pełnego ładowania akumulatora o wymaganej pojemności zaoferowaną ładowarką <60 min
* Gwarancja min 24 m-ce
* Statyw w formie trójnoga z regulowaną wysokością roboczą

**Zmawiający dopuszcza urządzenia równoważne w zakresie co najmniej:**

Strumień świetlny ± 5%;

Czas pracy ± 5%;

Czas pełnego ładowania wymaganego akumulatora zaoferowaną ładowarką ± 15%;

Wysokość statywu ± 10%.