**Specyfikacja na zakup i dostawę materiałów**

| Rodzaj | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| Grzejnik Purmo C22 550x600 **Dane techniczne** Wysokość: 550mm Długość: 600mm Głębokość: 102mm Podłączenie: boczne rozstaw 500mm Moc: 955W (75/65/20) /480W (55/45/20) Kolor: biały (RAL 9016) Dwupłytowy  **W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych. | 1 |
| Grzejnik Purmo C22 550x800 **Dane techniczne** Wysokość: 550mm Długość: 800mm Głębokość: 102mm Podłączenie: boczne rozstaw 500mm Moc: 1273W (75/65/20) /640W (55/45/20) Kolor: biały (RAL 9016) Dwupłytowy  **W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 1 |
| **Grzejnik Purmo C22 550x1000**  **Dane techniczne**  Wysokość: 550mm Długość: 1000mm Głębokość: 102mm Podłączenie: boczne rozstaw 500 mm Moc: 1591W (75/65/20) /799W (55/45/20) Kolor: biały (RAL 9016) Dwupłytowy  **W komplecie**: osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 3 |
| Grzejnik Purmo C22 550x1400 Dane techniczne Wysokość: 550mm Długość: 1400mm Głębokość: 102mm Podłączenie: boczne rozstaw 500mm Moc: 2227W (75/65/20) /1119W (55/45/20) Kolor: biały (RAL 9016) Dwupłytowy  **W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 2 |
| Grzejnik Purmo C22 550x1800 **Dane techniczne** Wysokość: 550mm Długość: 1800mm Głębokość: 102mm Podłączenie: boczne rozstaw 500mm Moc: 2864W (75/65/20) /1439W (55/45/20) Kolor: biały (RAL 9016) Dwupłytowy  **W komplecie:** osłona górna (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszeń ściennych | 1 |
| 3-elementowy zestaw termostatyczny prosty RA-N z głowicą PANDA marki Danfoss do grzejników bocznozasilanychnr produktu 013G5164 **Zestaw zawiera:**  - zawór termostatyczny, prosty 1/2", RA-N (nr produktu: 013G3904) - zawór odcinający, powrotny prosty 1/2" (nr produktu: 003L0124) -głowica termostatyczna PANDA RA-N, kolor: biały (nr produktu: 013G5023) | 8 |