**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Stan istniejący:

Droga gminna działka nr 186 ul. Topolowa w miejscowości Junoszyno posiada nawierzchnię z płyt betonowych, ażurowych typu IOMB. Stan drogi jest zły, płyty są pozapadane, ślad drogi jest przesunięty.

Stan projektowany:

Od zjazdu do miejscowości Stegienka -Osada projektuje się przełożenie płyt betonowych typu IOMB na odcinku ok. 1 km.

W tym:

- wymienić zapadnięte płyty typu IOMB od płyt pełnych drogowych do topoli,

- zwiększyć rozstaw przekładając w/w płyty w systemie 1 m płyta, 1 m przerwa, 1 m płyta,

- na 4 przepustach wbudować płyty pełne drogowe 3x1,5x0,15 m,

- na skrzyżowaniu w stronę Stegienki wsi wymienić płyty IOMB na płyty pełne drogowe 3x1,5x0,15 m,

- za skrzyżowaniem kierując się w stronę Jantaru na odcinku ok. 20 m podnieść prawy pas płyt,

- na wysokości działek 225 i 297/2 wymienić zapadnięty przepust,

- za mostem na Stegienkę Wieś powiększyć rozjazd.