**RI.271.2.1.2021 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ**

**Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie**

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załączniki do SWZ.**

1. Budowa drogi **gminnej 233087G (ul. Pogodna, Debrzno)** obejmuje odcinek ul. Wojska Polskiego do ul. Gronowskiej (odcinek drogowy), natomiast budowa oświetlenia obejmuje odcinek drogi gminnej 233087G i w ciągu drogi powiatowej nr 2561G (ul. Gronowska, Debrzno) łącząca ul. Pogodną z ul. Słoneczną. **, według dokumentacji dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę, data opracowania 03.2019 r.**

Budowa drogi **gminnej 233086G (ul. Słoneczna, Debrzno)** obejmuje odcinek ul. Wojska Polskiego do ul. Gronowskiej **, według dokumentacji dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę, data opracowania 03.2019r i 07.2019**

1. Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa drogi **gminnej 233087G (ul. Pogodna, Debrzno) -** budowa drogi, budowa chodnika, budowa zjazdów indywidualnych w ciągu drogi gminnej nr 23387G, budowa oświetlenia na odcinku w ciągu drogi gminnej nr 233087G i w ciągu drogi powiatowej nr 2561G (ul. Gronowska, Debrzno) łącząca ul. Pogodną z ul. Słoneczną.

Budowa drogi **gminnej 233086G (ul. Słoneczna, Debrzno) -** budowa drogi, budowa chodników, budowa zjazdów indywidualnych w ciągu drogi gminnej nr 233086G, budowa oświetlenia na odcinku w ciągu drogi gminnej nr 233086G, budowa kanalizacji deszczowej.

Budowa drogi **gminnej 233087G (ul. Pogodna, Debrzno) -** budowa polega na wykonaniu odcinka drogi o szerokości 5,0 oraz chodnika o szerokości 2,5m, projektowana nawierzchnia chodnika i drogi z kostki betonowej brukowej, pod nawierzchnię po uprzednim wykorytowaniu, należy wykonać podbudowy zgodnie z projektem budowlanym, w dokumentacji uwzględniono również budowę oświetlenia na odcinku w ciągu drogi gminnej nr 233087G i w ciągu drogi powiatowej nr 2561G (ul. Gronowska, Debrzno) łącząca ul. Pogodną z ul. Słoneczną.

Budowa drogi **gminnej 233086G (ul. Słoneczna, Debrzno) -** budowa polega na wykonaniu odcinka drogi o szerokości 5,0 oraz chodników o szerokości 2,5m , projektowana nawierzchnia chodników i drogi z kostki betonowej brukowej, pod nawierzchnię po uprzednim wykorytowaniu, należy wykonać podbudowy zgodnie z projektem budowlanym, w dokumentacji uwzględniono również budowę oświetlenia na odcinku w ciągu drogi gminnej nr 233086G i budowę kanalizacji deszczowej.

1. Wykonawca zapewni jeśli jest taka konieczność nadzór archeologiczny.
2. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.
3. Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
5. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.