**Komoda**



**Ogólne:**

**Panel górny:** Płyta pilśniowa i wypełnienie plaster miodu (100% papier z makulatury), okleina bukowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy

**Panel boczny/ Panel dolny/ Półka:** Płyta wiórowa, okleina bukowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy

**Przegroda:** Płyta wiórowa, Folia papierowa, okleina bukowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy

**Szyna frontowa:** Płyta wiórowa, Folia papierowa

**Drzwi:** Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), okleina bukowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy

**Panel tylny:** Płyta pilśniowa, Folia papierowa

**Rama dolna:** Płyta pilśniowa, okleina bukowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy

**Noga:** lite drewno, Klej, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy

Wymiar:

