**Taboret**



Taboret o trójkątnym kształcie wykonany jest z litego drewna bukowego.

Połączenia konstrukcyjne czopowe montowane przy użyciu kleju i wkretów do drewna.

Taboret wykańczany lakierem z widoczną strukturą drewna, kolorem lub emaliami kryjącymi w różnych kolorach ze wzornika producenta.

Taboret dokładnie zapakowany w foli pęcherzykowej i w kartone tekturowym co minimalizuje wystąpienie uszkodzeń na etapie dostaw.

Kolor: ciemnozielony/butelkowy

Wymiary:

- wysokość całkowita: 490mm

- głębokość całkowita: 390mm

- szerokość całkowita: 440mm

- wysokość do siedziska: 490mm