
**Panel tapicerowany 60x50 cm – 3 sztuki**

**Panel tapicerowany 100x50 cm – 3 sztuki**



**Ogólne:**

Konstrukcja paneli wykonana z drewno sosnowego z listew 60x30mm. Panel zaoblony w narożnikach. Użyta pianka do wypełnienia konstrukcji drewnianej wykonana w technologii pianek poliuretanowych. Panele grubości 33 mm. Panel montowany do blatu biurka za pomocą regulowanego zacisku górnego. Tapicerka naciągnięta na konstrukcję i zamykana na zamek błyskawiczny co umożliwia zdejmowanie tkaniny. Kolor: zielony butelkowy/ ciemno zielony

Panel tapicerowany tkaniną o parametrach:

Kompozycja: 100% poliester

Gramatura: 300 g/m2

Trudnopalność: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2

Ścieralność 150 tyś cykli Martindale`a

Piling: 5