**FAN 20V CZARNY SILVERTEX PT**

* Sofa gościnna na stelażu stalowym o przekroju 16mm typu V (na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji w ramach jednej strony sofy oraz poprzeczką łączącą obie strony stelaża celem poprawy jego stabilności, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem), giętym bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia.
* Całość stelaża malowana proszkowo, na kolor czarny
* Oparcie i siedzisko sofy w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami.
* Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną trudnopalną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstość 75 kg/m3.
* Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych.
* Wymagany certyfikat EPD
* Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty

