**Regał metalowy**



**Ogólne:**

- wym. (mm): 2000 wys. x 980 szer x 400 gł

- ilość półek: 5

- półki: płyta wiórowa

- nośność półki: 70 kg

- montaż: bezśrubowy, na wcisk

- każda noga/słupek konstrukcyjny w całości – nie dopuszcza się aby były łączone z dwóch elementów