**Stół kwadratowy 80x80x73h cm**



**Ogólne:**

- blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności nie gorszej niż E1.

- Grubość blatu 25 mm, obrzeże ABS/PCV grubości 2mm

- stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo (4 kolory do wyboru ze wzornika producenta)

- rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie

- 4 nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama. Nogi wykonane z profili zamkniętym o przekroju 30x30 mm. Za opłatą istnieje możliwość wykonania nóg z profili 40x40 lub 50x50 mm.

- nogi posiadają stopki do poziomowania biurka/stołu

- nogi mocowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż

- kolorystyka: - elementy metalowe: biały, srebrny, antracyt lub czarny

- płyta meblowa: minimum 13 kolorów ze wzornika producenta