**Załącznik nr 1**

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z wniesieniem przełącznika sieciowego do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenie biurowego w jego siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 135.
3. Specyfikacja ilościowa i techniczna zamawianego przełącznika sieciowego:

|  |  |
| --- | --- |
|  **opis** | **ilość** |
| C9300L-48T-4X-E - Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x10G Uplink;Zestaw do montażu w szafie serwerowej (RACK 19’’)Dodatkowy zasilacz: PWR-C1-715WAC-P/2;2 moduły: SFP-10G-LR-SR;3 letnia licencja: C9300L-DNA-E-48-3Y3 letnia gwarancja : CON-SNT-C9300L4E SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300L 48p data, Network Essen. | 1 |

1. Dostarczony przełącznik sieciowy musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie później niż w 2024 roku), kompletny, sprawny technicznie.
2. Zamawiający nie dopuszcza wersji demonstracyjnej zamawianego sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych ze sprzętem, aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia i wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Sytuacja ta dotyczy także sprzętu naprawianego w okresie gwarancji.
4. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego na dostarczony przełącznik sieciowy wynosi 36 miesięcy.
5. W przypadku ujawnienia się usterek sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wada powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie wady lub dostarczy rzeczy wolne od wad w najkrótszym technicznie możliwym terminie właściwym dla usunięcia takiej wady i bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminach określonych w warunkach gwarancji producenta przełącznika określonej w pkt 2.
6. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą WSA w Łodzi, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt i ryzyko wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia.

9. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu (na wskazany adres e-mail).

10. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów w sprzęcie, winny zostać zainstalowane fabrycznie nowe identyczne elementy lub za zgodą Zamawiającego fabrycznie nowe elementy o nie gorszych parametrach.

12. W przypadku wystąpienia awarii, wady bądź usterki tego samego elementu w sprzęcie, skutkującej wykonaniem trzech napraw, Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do wymiany.

## Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.