|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Białystok, dnia 28 czerwca 2024 r. |
|  **Zastępca****Komendanta Wojewódzkiego Policji** **w Białymstoku**FZ.2380.25.L.24.2024 |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, MONTAŻ INFRASTRUKTURY SYSTEMU RADIOTELEKOMUNIKACYJNEGO POLICJI TETRA WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ**

(postępowanie 25/L/24):

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie:**

Dzielniki 1:3

6.1 Dzielniki mocy 1:3.

Dzielnik mocy 1:3 o parametrach nie gorszych niż:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy | od ≤ 380 MHz do ≥ 430 MHz |
| 2. | Maksymalna moc wejściowa | ≥ 500 W |
| 4. | Strata wtrąceniowa |  < 0.05 dB |
| 5. | Złącza | 4 x 7/16 DIN żeńskie |
| 6. | VSWR | ≤ 1,1:1 |

W pozycji 4 Zamawiający oczekuje na dzielniki ze stratą wtrąceniową 0,05 dB . Nie udało nam się pozyskać dzielników o takich parametrach. Proszę o akceptację dzielników np. Dla ofertowania dzielnika APS-03-WBS-LP-DF-CC proponuję rozważyć wniosek o zmianę zapisu w SWZ na wymagane straty ≤ 0.3 dB oraz WFS ≤ 1.25 .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu SWZ .

**Zadanie 1 pkt. 6.5** oraz **zadanie 3 pkt. 6.6** otrzymują brzmienie:

***Dzielnik mocy 1:3***

***Dzielnik mocy 1:3 o parametrach nie gorszych niż:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1.*** | ***Zakres częstotliwości pracy*** | ***od ≤ 380 MHz do ≥ 430 MHz*** |
| ***2.*** | ***Maksymalna moc wejściowa*** | ***≥ 500 W*** |
| ***4.*** | ***Strata wtrąceniowa*** |  ***≤ 0.3 dB*** |
| ***5.*** | ***Złącza*** | ***4 x 7/16 DIN żeńskie*** |
| ***6.*** | ***VSWR*** | ***≤ 1,25:1*** |

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.