C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg

Gmina Dubicze Gerkiewne

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, powiat hajnowski, woj. podlaskie tei. +48 085 682 79 81, fax +48 085 682 79 80 NTP 603 00 14 518 Regon 050659266

e-mail: gmina(&dubicze-cerkievvne.pl http:/ /[www.dubicze-cerkiewne.pl](http://www.dubicze-cerkiewne.pl)

Dubicze Cerkiewne, dnia 20 stycznia 2022 r.

OR.271.1.2022.IN

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ nr 2

Dotyczy: „Budowy dróg gminnych nr 108700B i nr 108699B Kraskowszczyzna - Pasieczniki Małe oraz dróg wewnętrznych", ogłoszenie nr 2022/BZP 00014124/01 z dnia 12.01.2022 r.

Zamawiający: Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wniesione pytania.

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1

Czy tablice Nadleśnictwa Bielsk należy wymienić na nowe?

Odpowiedź na pytanie 1

Tablice Nadleśnictwa Bielsk pozostają zgodnie ze stanem istniejącym.

Pytanie 2

Na rysunkach technicznych projektu SOR znajdują się znaki koloru szarego: G-1c- 1szt; A-1- 1szt; B-33- 2szt; D-52- 2szt; D-53- 2szt. Czy je również należy wymienić na nowe?  
Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wymianie na nowe podlegają tylko znaki wskazane w projekcie.

Pytanie 3

Czy ilość słupków podznakowych uwzględnia, że znaki typu E, D-42, D-43 montowane są na 2 słupkach? Według naszych wyliczeń ilość słupków jest niewystarczająca.

*Odpowiedź na pytanie 3*

W przedmiarze podano błędną ilość słupków. Prawidłowa ilość to 20 szt.

Wyjaśnienia

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiany te nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wójt

Leon Małaszewski