**Załącznik nr 1a do SWZ** – Wzór Wykazu Cen *- składany wraz z ofertą*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny postępowania: | **ZP-001/Rb/RZ/2024** |  |

ZAMAWIAJĄCY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (firma) Wykonawcy(ów)** | **Adres siedziby Wykonawcy (ów) albo miejsca zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Wykaz cen**

dot. zamówienia pn. **,,*****Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Focha  
 i Karmelickiej w Bydgoszczy”***

| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 /4x5/** |
| **Dział nr 1** | | | | | |
|  | **D1(FOC7D)-D2**  Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami od D1(FOC7D) do D2(Ø2000) z rur GRP Ø752mm SN640000 wykonanie metodą mikrotunelingu  (w tym m.in.: roboty ziemne, wymiana gruntu, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, odwodnienie, włączenia, przepompowywanie ścieków, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 14,50 |  |  |
|  | **D2-D3**  Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami od D2 (Ø 2000) do D3(Ø2000) z rur GRP Ø752mm SN640000 wykonanie metodą mikrotunelingu  (w tym m.in.: roboty ziemne, wymiana gruntu, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, odwodnienie, włączenia, przepompowywanie ścieków, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 84,00 |  |  |
|  | **D3-D4** Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami od D3 (Ø 2000) do D4(Ø2000) z rur GRP Ø752mm SN640000 wykonanie metodą mikrotunelingu  (w tym m.in.: roboty ziemne, wymiana gruntu, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, odwodnienie, włączenia, przepompowywanie ścieków, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 42,00 |  |  |
|  | **D4-D7**  Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami od D4 (Ø 2000) do D7(Ø2000) z rur GRP Ø700mm wykonanie metodą wykopową  (w tym m.in.: roboty ziemne, wymiana gruntu, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, odwodnienie, włączenia, przepompowywanie ścieków, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 10,00 |  |  |
|  | **D7-D8-D9**  Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami od D7 (Ø 2000) do D8(Ø1500) i D9 (Ø1500) z rur GRP Ø752mm SN640000 wykonanie metodą mikrotunelingu  (w tym m.in.: roboty ziemne, wymiana gruntu, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, odwodnienie, włączenia, przepompowywanie ścieków, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 12,00 |  |  |
|  | **D9-Wylot**  Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami od D9 (Ø 1500) do Wylotu do rzeki Brdy z rur GRP Ø700mm wykonanie metodą wykopową  (w tym m.in.: roboty ziemne, wymiana gruntu, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych - grodzic, odwodnienie, włączenia, montaż kraty zabezpieczającej, kanałowego zaworu zwrotnego, umocnienie dna narzutem kamiennym przepompowywanie ścieków, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 9,00 |  |  |
|  | Likwidacja istniejącego wlotu 2xkd300 | Kpl. | 1 |  |  |
|  | **(D7)-D6-Sep-Osad-D5-(D4)**  Montaż podczyszczalni wód deszczowych studni D6(Ø 1500),Separatora NG40, Osadnika OZM-G8, studni D5 o łącznej długości rur GRP Ø400 17,00 m  (w tym m.in.: roboty ziemne, wymiana gruntu, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, odwodnienie, włączenia, przepompowywanie ścieków, wszelkie prace ujęte w projekcie) | Kpl. | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM DZIAŁ NR 1 (SUMA POZ. 1÷ 8)** | | | | |  |
| **Dział nr 2** | | | | | |
|  | **D4-Wp2**  Wykonanie wpustu Wp2 wraz z przykanalikiem i włączeniem do studni D4  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
|  | **D4-Wp3**  Wykonanie wpustu Wp3 wraz z przykanalikiem i włączeniem do studni D4  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
|  | **D7-Wp4**  Wykonanie wpustu Wp4 wraz z przykanalikiem i włączeniem do studni D7  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
|  | **D6-Wp5**  Wykonanie wpustu Wp5 wraz z przykanalikiem i włączeniem do studni D6  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
|  | **D6-Wp6**  Wykonanie wpustu Wp6 wraz z przykanalikiem i włączeniem do studni D6  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
|  | **D9-Wp7**  Wykonanie wpustu Wp7 wraz z przykanalikiem i włączeniem do studni D9  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM DZIAŁ NR 2 (SUMA POZ. 9÷14)** | | | | |  |
| **Dział nr 3** | | | | | |
|  | Przebudowa linii telekomunikacyjnej z rur RHDPESK-2/A/2C28- SK-2/A/2C29 wraz ze studnią | kpl | 1 |  |  |
|  | Przebudowa sieci gazowej na odcinku kolidującym z projektowaną kanalizacją deszczową | kpl | 1 |  |  |
|  | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni | kpl | 1 |  |  |
|  | Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
|  | Nadzór archeologiczny | kpl | 1 |  |  |
|  | Odtworzenie zieleni przyulicznej | kpl | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM DZIAŁ NR 3 (SUMA POZ. 15÷20)** | | | | |  |
| **OGÓŁEM (SUMA POZ. 1÷ 20)**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_%dot. poz. 1÷ 20**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |

Dokument w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.